[의안 2018-12] 규격번호 : CRMS-411153290075(2018. 2. 26.)

정지위성전파감시시스템 노후대체 기술규격

(전산장비)

Ⅰ. 개  요

국내·외 정지궤도 위성에서 발사되는 신호를 수신하여 ITU 규정 및 등록 제원의 준수여부 감시 등을 효율적으로 수행하기 위한 정지위성전파감시시스템의 서버 등 일부 장비 대체(단, S/W 프로그램에 관한 사안은 심의에서 제외함)

Ⅱ. 기능 및 구성

1. 기능

1.1. 위성신호 품질 및 반송파 측정

1.2. 위성망 및 지구국 관리

1.3. 감시ㆍ측정 자료 DB 저장 및 관리

1.4. 기존 시스템 연계 및 운용 소프트웨어 개선

2. 구성

2.1. 전산장비 노후대체(서버, 스토리지, 백업장치 등)

2.2. 기존 시스템 연계 운용

2.3. 운용 소프트웨어 개선

2.4. 운용자 단말기 및 좌석 교체

3. 시스템 장비별 구성 목록

장비 종류	수량	주요 규격
운용서버(DB)	1대	프로세서 : 3.2GHz (8Core) × 2ea (총 16Core) 이상
스토리지	1대	물리적 용량 : 48TB 이상 CPU : Quad-core 2.1GHz 이상 메모리 : 32GB 이상
백업장치	1대	물리적 용량 : 24TB 이상 CPU : Quad-core 2.1GHz 이상 메모리 : 32GB 이상
운용자 단말기 (운용좌석 포함)	3대	운영체제 : 최신 Windows CPU : 2.8GHz, 6Core 이상
복조기	1대	MPEG 2/4 HD, AVC decoding 이상
DBMS	1식	최신버전의 DBMS(데이터베이스관리시스템) 소프트웨어
프로그램	1식	소프트웨어 및 DB의 신규서버 이전 및 운용프로그램 기능개선

Ⅲ. 규  격( * : 필수규격)

1. H/W 성능

1.1.1. 프로세서*	: 3.2GHz (8Core) × 2ea (총 16Core) 이상
1.1.2. 메 모 리*	: 총 64GB 이상
1.1.3. 저장 드라이브*	: 600GB 이상
1.1.4. 랙	: 19인치 서버 표준 랙(42U 이상)
1.1.5. 운영체제	: 최신버전의 Windows Server 또는 Linux
※ 전원 이중화 및 랙마운트를 위한 제원 제공

1.1. 운용서버

1.2. 스토리지

1.2.1. 물리적 용량*	: 48TB 이상
1.2.2. 디스크 타입*	: NL-SAS, SAS 이상
1.2.3. CPU*	: Quad-core 2.1GHz 이상
1.2.4. 메모리*	: 32GB 이상
1.2.5. RAID Level	: 1, 5, 6, 1/0 등 다양한 RAID 지원
1.2.6. 용량 추가 예비 슬롯	: 4슬롯 이상
※ 추후 확장 인클로저를 이용한 용량 확장 가능

1.3. 백업장치

1.3.1. 물리적 용량*	: 24TB 이상
1.3.2. CPU*	: Quad-core 2.1GHz 이상
1.3.3. 메모리*	: 32GB 이상
1.3.4. 용량 추가 예비 슬롯	: 4슬롯 이상
※ 추후 확장 인클로저를 이용한 용량 확장 가능

1.4. 운용자 단말기

1.4.1. 운영체제	: 최신 Windows
1.4.2. CPU*	: 2.8GHz, 6Core 이상
1.4.3. 메모리*	: 8GB 이상
1.4.4. SSD*	: 256GB 이상
1.4.5. HDD*	: 1TB 이상
1.4.6. 모니터	: 32인치 이상 / 16:9 / 해상도 – 1920 x 1080

1.5. 복조기*                      : MPEG 2/4 HD, AVC decoding 이상