규격번호: CRMS-411153290080(2021. 11. 22.)

비정지위성전파감시시스템 기술규격(안)

□ 개  요

국내외 비정지궤도 위성에서 발사되는 신호를 수신하여, 등록 제원의 준수여부 모니터링 및 외국의 간섭전파로부터 국내 위성통신망을 보호하기 위한 관리 시스템 구축

□ 구  성

1. 전파측정장비(H/W): 신호분석부, 신호발생기

2. 안테나장비(H/W): 안테나 구동부, 안테나 제어부, 저잡음 증폭기

□ 규  격 (* : 필수규격)

1. 전파측정장비(H/W)

1.1. 신호분석부

1.1.1. 신호분석부(137㎒~26.5㎓ 이상)

1.1.1. 주파수 범위: 137㎒~26.5㎓ 이상

1.1.2. 주파수 분해능: 0.01㎐ 이하

1.1.3. 수신감도(DANL)*: typ. –150㏈m 이하

1.1.4. 순시대역폭: 125㎒ 이상

1.1.5. 3차 혼변조: 22㏈m(typ.) 이상

1.1.6. 스윕 포인트: 3만개 이상

1.1.7. 정재파비(VSWR)*: 2.0(typ.) 이하

1.1.8. 인터페이스: LAN, PCIe 등

1.1.2. 신호분석부(Ku 대역 이하)

1.2.1. 주파수 범위: 20㎒~13.6㎓ 이상

1.2.2. 주파수 분해능: 0.01㎐ 이하

1.2.3. 수신감도(DANL)*: typ. –150㏈m 이하

1.2.4. 순시대역폭: 80㎒ 이상

1.2.5. 3차 혼변조: 17㏈m(typ.) 이상

1.2.6. 스캔속도(파노라마): 80㎓/sec(@2㎒ RBW) 이상

1.2.7. 메모리 채널: 10,000ch 이상

1.2.8. 정재파비(VSWR)*: 2.0(typ.) 이하

1.2.9. 인터페이스: LAN, USB 등

1.1.3. 신호분석부(Ka 대역 포함)

1.3.1. 주파수 범위: 20㎒~26㎓ 이상

1.3.2. 주파수 분해능: 0.01㎐ 이하

1.3.3. 수신감도(DANL)*: typ. –150㏈m 이하

1.3.4. 순시대역폭: 80㎒ 이상

1.3.5. 3차 혼변조: 17㏈m(typ.) 이상

1.3.6. 스캔속도(파노라마): 80㎓/sec(@2㎒ RBW) 이상

1.3.7. 메모리 채널: 10,000ch 이상

1.3.8. 정재파비(VSWR)*: 2.0(typ.) 이하

1.3.9. 인터페이스: LAN, USB 등

1.2. 신호발생기

1.2.1. 주파수 범위: 137㎒~26.5㎓ 이상

1.2.2. 주파수 분해능: 0.01㎐ 이하

1.2.3. 주파수 경년변화: ±1×10-7/year 이내

1.2.4. 최대출력: +19㏈m 이상

1.2.5. 최소출력: -100㏈m 이하

1.2.6. 레벨 분해능: 0.01㏈ 이하

1.2.7. 레벨 정확도: ±0.8㏈ (@0㏈m) 이내

1.2.8. 정재파비(VSWR)*: 1.8(typ.) 이하

1.2.9. 위상잡음: -97㏈c/㎐ (@10㎓) 이하

1.2.10. 인터페이스: LAN

2. 안테나장비(H/W)

2.1. 안테나 구동부

2.1.1. 고정형 무지향성 안테나

2.1.1.1. 편파: 원형 편파

2.1.1.2. 보존풍속: 60 m/sec max

2.1.1.3. 저대역 이득*: 130㎒(7.48㏈i), 1000㎒(7.08㏈i), 2000㎒(4.93㏈i)

2.1.1.4. 중대역 이득*: 2㎓(4.81㏈i), 10㎓(5.94㏈i), 18㎓( 3.89㏈i)

2.1.1.5. 고대역 이득*: 18㎓(6.45㏈i), 22.5㎓(5.00㏈i), 26.5㎓(4.61㏈i)

2.1.2. V/UHF 구동형 지향성 안테나

2.1.2.1. 편파: 선형/원형 편파

2.1.2.2. 사용주파수: 0.137~1㎓

2.1.2.3. 이득*: 137 ㎒(8.1㏈i), 400㎒(17.4㏈i), 1000㎒(25.38㏈i)

2.1.2.4. 정재파비*: 3.5 : 1 max

2.1.2.5. 운용 풍속: 32 m/sec max

2.1.2.6. 보존 풍속: 60 m/sec max

2.1.2.7. 운용 방위각: ± 270°

2.1.2.8. 운용 앙각: 5~90°

2.1.2.9. 방위각 구동속도: 15°/초

2.1.2.10. 앙각 구동속도: 10°/초

2.1.3. 구동형 L~Ka 대역 안테나

2.1.3.1. 편파(공통): 선형/원형 편파

2.1.3.2. 정재파비(공통)*: 2.5 : 1 max

2.1.3.3. 편파분리도(공통): 선형30㏈ min

2.1.3.4. 밴드 1 사용주파수: 1~1.51㎓

2.1.3.5. 밴드 1 이득* 및 패턴: 1000㎒(36.94㏈i), 1250㎒(38.88㏈i), 1500㎒(40.46㏈i)

2.1.3.6. 밴드 2 사용주파수: 1.5~2.31㎓

2.1.3.7. 밴드 2 이득 및 패턴: 1600㎒(41.76㏈i), 1850㎒(43.02㏈i), 2300㎒(44.76㏈i)

2.1.3.8. 밴드 3 사용주파수: 2.3~3.41㎓

2.1.3.9. 밴드 3 이득* 및 패턴: 2400㎒(45.20㏈i), 3000㎒(47.31㏈i), 3400㎒(48.22㏈i)

2.1.3.10. 밴드 4 사용주파수: 3.4~5.11㎓

2.1.3.11. 밴드 4 이득* 및 패턴: 3500㎒(48.57㏈i), 4250㎒(50.20㏈i), 5100㎒(51.79㏈i)

2.1.3.12. 밴드 5 사용주파수: 5.10~7.21㎓

2.1.3.13. 밴드 5 이득* 및 패턴: 5200㎒(51.49㏈i), 6300㎒(53.61㏈i), 7200㎒(54.77㏈i)

2..1.3.14. 밴드 6 사용주파수: 7.20~10.51㎓

2..1.3.15. 밴드 6 이득* 및 패턴: 7250㎒(54.65㏈i), 8300㎒(55.77㏈i), 10500㎒(57.82㏈i)

2..1.3.16. 밴드 7 사용주파수: 10.50~16.01㎓

2..1.3.17. 밴드 7 이득* 및 패턴: 10700㎒(49.75㏈i), 13350㎒(51.67㏈i), 16000㎒(53.05㏈i)

2..1.3.18. 밴드 8 사용주파수: 16.0~26.5㎓

2..1.3.19. 밴드 8 이득* 및 패턴: 16000㎒(52.17㏈i), 20000㎒(53.85㏈i), 26500㎒(56.30㏈i)

2..1.3.20. 안테나 크기: ∅11m

2..1.3.21. 운용 풍속: 32 m/sec max

2..1.3.22. 보존 풍속: 60 m/sec max

2..1.3.23. 운용 방위각: ±270°

2..1.3.24. 운용 앙각: 5~90°

2..1.3.25. 방위각 구동속도: 15°/초

2..1.3.26. 앙각 구동속도: 10°/초

2.1.4. 구동형 L~X 대역 안테나

2.1.4.1. 편파(공통): 선형/원형 편파

2.1.4.2. 정재파비(공통)*: 2.5 : 1 max

2.1.4.3. 편파분리도(공통): 선형30㏈ min

2.1.4.4. 밴드 1 사용주파수: 1~1.51㎓

2.1.4.5. 밴드 1 이득* 및 패턴: 1000㎒(36.94㏈i), 1250㎒(38.88㏈i), 1500㎒(40.46㏈i)

2.1.4.6. 밴드 2 사용주파수: 1.5~2.31㎓

2.1.4.7. 밴드 2 이득* 및 패턴: 1600㎒(41.76㏈i), 1850㎒(43.02㏈i), 2300㎒(44.76㏈i)

2.1.4.8. 밴드 3 사용주파수: 2.3~3.41㎓

2.1.4.9. 밴드 3 이득* 및 패턴: 2400㎒(45.20㏈i), 3000㎒(47.31㏈i), 3400㎒(48.22㏈i)

2.1.4.10. 밴드 4 사용주파수: 3.4~5.11㎓

2.1.4.11. 밴드 4 이득* 및 패턴: 3500㎒(48.57㏈i), 4250㎒(50.20㏈i), 5100㎒(51.79㏈i)

2.1.4.12. 밴드 5 사용주파수: 5.10~7.21㎓

2.1.4.13. 밴드 5 이득* 및 패턴: 5200㎒(51.49㏈i), 6300㎒( 53.61㏈i), 7200㎒(54.77㏈i)

2.2.1.4.14. 밴드 6 사용주파수: 7.20~10.51㎓

2.2.1.4.15. 밴드 6 이득* 및 패턴: 7250㎒(54.65㏈i), 8300㎒(55.77㏈i), 10500㎒(57.82㏈i)

2.2.1.4.16. 안테나 크기: ∅11m

2.2.1.4.17. 운용 풍속: 32 m/sec max

2.2.1.4.18. 보존 풍속: 60 m/sec max

2.2.1.4.19. 운용 방위각: ±270°

2.2.1.4.20. 운용 앙각: 5~90°

2.2.1.4.21. 방위각 구동속도: 15°/초

2.2.1.4.22. 앙각 구동속도: 10°/초

2.2. 안테나 제어부

2.2.1. 운용모드: 자동, 프로그램, 요구 추적 방식 등

2.2.2. 디스플레이: 비콘신호강도, 현재 운용모드 등 표시

2.2.3. 인터페이스: Ethernet, TCP/IP, RS-232/422 등

2.3. 저잡음 증폭기

2.3.1. 고정형 무지향성 안테나용 저잡음 증폭기

2.3.1.1. 증폭기 1 사용주파수: 0.1㎓~2㎓

2.3.1.2. 증폭기 1 이득*: 60㏈

2.3.1.3. 증폭기 1 이득평탄도: 1.5㏈

2.3.1.4. 증폭기 1 잡음온도: 80K max

2.3.1.5. 증폭기 2 사용주파수: 2㎓~18㎓

2.3.1.6. 증폭기 2 이득*: 40㏈

2.3.1.7. 증폭기 2 이득평탄도: 3.0㏈

2.3.1.8. 증폭기 2 잡음온도: 192K max

2.3.1.9. 증폭기 3 사용주파수: 18㎓~26.5㎓

2.3.1.10. 증폭기 3 이득*: 45㏈

2.3.1.11. 증폭기 3 이득평탄도: 12.0㏈

2.3.1.12. 증폭기 3 잡음온도: 160K max

2.3.2. V/UHF 구동 안테나용 저잡음 증폭기

2.3.2.1. 사용주파수: 0.1㎓~1㎓

2.3.3.2. 이득*: 60㏈

2.3.4.3. 이득평탄도: 1.0㏈

2.3.5.4. 잡음온도: 72K max

2.3.3. L~Ka, L~X 구동 안테나용 저잡음 증폭기

2.3.3.1. 밴드 1 사용주파수: 1~1.51㎓

2.3.3.2. 밴드 1 이득*: 60㏈ min

2.3.3.3. 밴드 1 이득평탄도: ±1.0㏈ max

2.3.3.4. 밴드 1 잡음온도: 40K max

2.3.3.5. 밴드 2 사용주파수: 1.5~2.31㎓

2.3.3.6. 밴드 2 이득*: 60㏈ min

2.3.3.7. 밴드 2 이득평탄도: ±1.0㏈ max

2.3.3.8. 밴드 2 잡음온도: 48K max

2.3.3.9. 밴드 3 사용주파수: 2.3~3.41㎓

2.3.3.10. 밴드 3 이득*: 50㏈ min

2.3.3.11. 밴드 3 이득평탄도: ±1.5㏈ max

2.3.3.12. 밴드 3 잡음온도: 40K max

2.3.3.13. 밴드 4 사용주파수: 3.4~5.11㎓

2.3.3.14. 밴드 4 이득*: 53㏈ min

2.3.3.15. 밴드 4 이득평탄도: ±1.5㏈ max

2.3.3.16. 밴드 4 잡음온도: 48K max

2.3.3.17. 밴드 5 사용주파수: 5.10~7.21㎓

2.3.3.18. 밴드 5 이득*: 50㏈ min

2.3.3.19. 밴드 5 이득평탄도: ±1.5㏈ max

2.3.3.20. 밴드 5 잡음온도: 56K max

2.3.3.21. 밴드 6 사용주파수: 7.20~10.51㎓

2.3.3.22. 밴드 6 이득*: 50㏈ min

2.3.3.23. 밴드 6 이득평탄도: ±1.6㏈ max

2.3.3.24. 밴드 6 잡음온도: 112K max

2.3.3.25. 밴드 7 사용주파수: 10.50~16.01㎓

2.3.3.26. 밴드 7 이득*: 45㏈ min

2.3.3.27. 밴드 7 이득평탄도: ±2.0㏈ max

2.3.3.28. 밴드 7 잡음온도: 138.9K max

2.3.3.29. 밴드 8 사용주파수: 16.0~26.5㎓

2.3.3.30. 밴드 8 이득*: 40㏈ min

2.3.3.31. 밴드 8 이득평탄도: ±2.0㏈ max

2.3.3.32. 밴드 8 잡음온도: 288.6K max

□ 운용 소프트웨어: 내용 없음