규격번호: CRMS-411153030078(2021. 11. 22.)

통합공공망 무선국 검사 자동화 시스템  기술규격(안)

□ 개  요

통합공공망 무선국 성능검사 시, 측정 소요시간 단축 및 반복업무를 자동화 할 수 있는 무선국 검사 자동화 시스템 구축

□ 구  성

1. RF 자동 절체 스위칭 박스

2. RF 스위치 (RF Switch)

3. 대역제한필터 (Band Rejection Filter)

4. 고역통과필터 (High Pass Filter)

5. 감쇠기 (Attenuator)

6. DC 차단, 고전력, 과전압, 과전류 보호기 (DC Block & Surge Protector)

□ 규  격 (* : 필수규격)

1. RF 자동 절체 스위칭 박스

1.1. 입력 전원: 12V DC

1.2. 배터리: 리튬이온 5A (60W Min)

1.3. 임피던스: 50Ω (Nominal)

1.4. 입출력단자: N (f)

1.5. 운용온도: -10 ℃ ~ 65 ℃ (부품 공통)

1.6. 통신방식: WiFi 또는 블루투스, USBTMC

1.7. 연결 제어: SCPI 원격 및 터치 컨트롤

1.8. 디스플레이: 3인치 터치 LCD 이상

1.9. 케이스: 알루미늄

1.10. 최대 입력전력: 2W 이상

1.11. 크기: 250＊200＊120mm 이하

1.12. 시스템 총무게: 5Kg 이하

2. RF 스위치 (RF Switch)

2.1. 주파수: DC ~ 12.75㎓ 이상

2.2. 임피던스: 50Ω (Nominal)

2.3. 삽입손실: 0.5㏈ Typical.

2.4. 정재파비*: 1.4:1 Typical.

3. 대역제한필터 (Band Rejection Filter)

3.1. 차단 주파수: 773㎒ ~ 783㎒

3.2. 감쇠값: -35dB 이상 (-40dB @ 773㎒ 이상)

3.3. 통과대역: 30㎒ ~ 771㎒, 785㎒ ~ 2.5㎓ 이상

3.4. 통과대역 삽입손실 : 2㏈ 이하 (4㏈ @ 785㎒)

3.5. 입출력단자: SMA (f)

3.6. 정재파비*: 1.5:1 이하

3.7. 사용전력: 5W 이하

4. 고역통과필터 (High Pass Filter)

4.1. 주파수: 2㎓ ~ 12.75㎓ 이상

4.2. 임피던스: 50Ω (Nominal)

4.3. 삽입손실: 1㏈ Typical.

4.4. 반사손실: 18㏈ 이상.

4.5. 격리특성: 40㏈ 이상 (@ 773㎒ ~ 783㎒)

4.6. 사용전력: 2W 이하

4.7. 입출력단자: SMA (f)

5. 감쇠기 (Attenuator)

5.1. 주파수: DC ~ 12.75㎓ 이상

5.2. 감쇠비: 20㏈ (±0.5 ㏈ 이내)

5.3. 임피던스: 50Ω (Nominal)

5.4. 정재파비*: 1.5:1이하

6. DC 차단, 고전력, 과전압, 과전류 보호기 (DC Block & Surge Protector)

6.1. 주파수: DC ~ 12㎓ 이상

6.2. 삽입손실: DC~8㎓ ≤1.25㏈ 이하, 8㎓~12㎓ ≤ 5㏈ 이하

6.3. DC Block: 100V DC 이상

6.4. 최대 입력: 20W (Damaged Level) 이상

6.5. 출력 누설 전력: 22㏈m Max

6.6. 서지 차단	: 15KV min (IEC 61000-4-2)

6.7. 입출력단자: SMA (f)

□ 운용 소프트웨어: 내용 없음