[자체심의 2018-02] 규격번호 : CRMS-431915101044(2018. 2. 7.)

HF SSB 송 ‧ 수신기 기술규격

Ⅰ. 개  요

본 장비는 HF 주파수대에서 사용할 수 있는 송·수신 장비로 설치가 용이하여야 하며, 방송통신기자재 등의 적합성평가를 받은 제품이어야 한다.

Ⅱ. 기  능

1. 단신 방식

2. 출력 전력레벨 조절

3. 비 휘발성 메모리 채널

4. 키패드와 하나의 플라이휠에 의한 주파수 설정

5. AGC(자동이득제어)와 대역폭 선택 가능

6. 수신기 스캔

7. 전파형식에 따라 동작모드를 전환 가능

8. 스펙트럼 스코프 기능

Ⅲ. 규  격( * : 필수규격)

1. 일반사항
1.1. 주파수 범위	: 1.8㎒ ~ 28㎒
1.2. 프로그램 채널	: 100CH 이상
1.3. 주파수 안정도*	: 7PPM 이하
1.4. 동작모드	: USB, LSB, CW, AM, FM 등
1.5. 인터페이스	: 컴퓨터와 연결 제어 가능
1.6. 주파수 분해능	: 10㎐ 이하

2. 송신기
2.1. 출력전력	: 100W 이상(단, AM 25W 이상)
2.2. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하
2.3. 오디오 입력	: 마이크로폰, 보조 커넥터

3. 수신기
3.1. 영상 억압비	: 70㏈ 이상
3.2. 수신감도(프리앰프 on)*	: SSB(1.8~29.999㎒ : 0.2㎶), AM(1.8~29.999㎒ : 2.5㎶), FM(12㏈ SINDA, 1.8~29.999㎒ : 0.8㎶)
3.3. 스켈치 감도	: SSB 6.0㎶ 이하, FM 0.5㎶ 이하

4. 공급전원	: 220VAC(60㎐), 12VDC ~ 28VDC