규격번호 : CRMO-41113721-0059(2014.12.23.)

지상파 디지털TV 복조기

Ⅰ. 개 요

본 장비는 『무선설비규칙』의 ‘지상파 디지털텔레비전방송용(DTV) 무선설비의 송신장치’를 성능 검사하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 지상파 디지털TV 신호를 실시간으로 복조, 측정할 수 있어야 한다.

2. 측정결과를 고해상도 모니터에 의해 표시하여야 하고, 측정결과를 저장할 수 있는 기능과 보고서 출력이 가능하여야 한다.

3. 스펙트럼 측정이 가능하여야 한다.

4. 산간, 도서 등에서 휴대가 용이한 소형·경량형으로 제작하여야 한다.

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 복조방식*	: ATSC 8VSB 표준

2. 주파수 범위*	: 54㎒ ~ 806㎒ 이상

3. 대역폭*	: 6㎒

4. 레벨*	: -40㏈m~-5㏈m 이상

5. 스펙트럼 잡음레벨(DANL)*	: -140㏈m 이하

6. 측정항목 및 측정범위

6.1 대역외 발사	: -47㏈c 이하@±500㎑

(RBW 500㎑) P>10W

6.2 위상잡음	: -104㏈c/Hz 이하(@20㎑)

6.3 신호대 잡음비	: 27dB 이상(등화기 off)

6.4 주파수 응답특성	: ±0.5dB 이내

6.5 첨두전력대 평균전력비 측정범위	: 6.3dB 이내@99.9%

7. 기 타

7.1 RF 입력	: 50Ω(N 타입)

7.2 인터페이스	: USB, RJ-45 등

7.3 모니터(LCD) 해상도	: 1024x768 이상

7.4 전원	: 110∼220VAC, DC어답터

7.5 충전용 배터리	: 2시간 이상