규격번호 : CRMS-411153290079(2021. 11. 22.)

전파월경이동전파측정시스템(방향탐지) 기술규격(안)

□ 개  요

접경지역 등에서 유입되는 출현신호를 측정･분석하고 실시간 전파 방향탐지를 실시하여, 전파월경 여부를 조사 할 수 있는 시스템 구축

□ 구  성

1. 측정수신기

2. 전파스펙트럼분석기

3. 방향탐지수신기

4. 이동통신신호분석기

5. 신호분배기(측정 및 방탐)

6. 안테나(측정 및 방탐)

7. 방향탐지안테나 마스트

8. 항법장치

□ 규  격 (* : 필수규격)

1. 전파측정시스템

1.1. 주파수 범위: 9㎑ ~ 7.5㎓ 이상

1.2. 수신 감도(DANL)*: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

1.3. 잡음지수: 15㏈(typ.) 이하 @>10㎒

1.4. 주파수 경년변화: ±1×10⁻⁷/year 이하

1.5. 주파수 분해능: 1㎐이하

1.6. 정재파비(VSWR)*: 2.5(typ.) 이하

1.7. 측정속도: 15㎓/sec 이상 (@RBW 30㎑)

1.8. 전단 대역선택필터

1.8.1 9㎑~30㎒: 10개 이상 또는 동등 이상

1.8.2 30㎒~7.5㎓: 14개 이상 또는 동등 이상

1.9. 순시대역폭

1.9.1. 9㎑~30㎒: 2㎒ 이상

1.9.2. 30㎒~7.5㎓: 50㎒ 이상

1.10. IF 억압(IF rejection): 80㏈c(typ.) 이상

1.11. 영상억압: 80㏈c(typ.) 이상

1.12. 레벨 검출모드: Fast, Peak, Avg, RMS 등

1.13. 파형 검출모드: Sampling, Pos-peak, Neg-peak 등

1.14. 메모리 채널: 10,000개 이상

1.15. 음성 복조모드: AM, FM, LSB, USB, CW 등

2. 측정기 신호분배기

2.1. 주파수 범위: 9㎑~7.5㎓ 이상

2.2. 정재파비(VSWR)*: 2.5(typ.) 이하

2.3. 잡음지수*: 15㏈(typ.) 이하 @>10㎒

2.4. 입출력 분리도: 40㏈ 이상

2.5. 저잡음 증폭기: LNA 적용(가변 이득 10㏈±50%) @<7.5㎓

2.6. Band Rejection: 20㏈±10% @FM, DMB 대역

2.7. Mode: Bypass, LNA, BRF 등

3. 측정 안테나

3.1. 무지향성 안테나 1

3.1.1. 주파수 범위: 9㎑~30㎒ 이상

3.1.2. 안테나 형식: 무지향 능동 로드(모노폴)

3.1.3. 정재파비(VSWR)*: 2.5(typ.) 이하

3.1.4. 임피던스: 50Ω

3.1.5. 편파: 수직

3.2.무지향성 안테나 2

3.2.1. 주파수 범위: (20㎒~1㎓) 이상

3.2.2. 안테나 형식: 무지향 다이폴

3.2.3. 정재파비(VSWR)*: 2.5(typ.)이하

3.2.4. 이득*: -24㏈i~-2㏈i(typ.) 수동 또는 -23㏈i~-10㏈i(typ.) 능동(동등이상)

3.2.5. 임피던스: 50Ω

3.2.6. 편파: 수직

3.3. 무지향성 안테나 3

3.3.1. 주파수 범위: 1㎓~7.5㎓ 이상

3.3.2. 안테나 형식: 무지향 다이폴(능동)

3.3.3. 정재파비(VSWR)*: 2.5(typ.)이하

3.3.4. 이득*: 0㏈i(typ.)이상

3.3.5. 임피던스: 50Ω

3.3.6. 편파: 수직

3.4. 무지향성 안테나 4

3.4.1. 주파수 범위: 7.5㎓~40㎓ 이상

3.4.2. 안테나 형식: 무지향 다이폴

3.4.3. 정재파비(VSWR)*: 2.5(typ.)이하

3.4.4. 이득*: -3~6㏈i(typ.)이상

3.4.5. 임피던스: 50Ω

3.4.6. 편파: 수직

4. 전파스펙트럼분석기

4.1. 주파수 범위: 9㎑~40㎓ 이상

4.2. 수신감도(DANL)* @1㎓: -161㏈m/㎐ 이하

4.3. 주파수 경년변화: ±1×10-6/year 이내

4.4. 전단증폭기	: 내장(20~40㏈)

4.5. 감쇄기 범위: 0~70㏈ 이상

4.6. 주파수 응답(ATT 10㏈ 시): ±3.0㏈ 이내(30㎓ 이하)

4.7. 순시대역폭

4.7.1. 9㎑~30㎒: 2㎒ 이상

4.7.2. 30㎒~40㎓: 100㎒ 이상

5. 방향탐지 수신기

5.1. 주파수 범위: 20㎒~7.5㎓ 이상

5.2. 수신감도(DANL)*: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

5.3. 잡음지수*: 15㏈(typ.) 이하

5.4. 주파수 경년변화: ±1×10⁻⁷/year 이하

5.5. 주파수 분해능: 1㎐ 이하

5.6. 정재파비(VSWR)*: 2.5(typ.) 이하

5.7. 방탐스캔속도: 2㎓/sec 이상(@RBW 30㎑)

5.8. 방탐방식: AOA

5.9. 방탐정확도: 2°RMS(typ.) 이하(SNR 20㏈)

5.10. 방탐 알고리즘: Correlative Interferometer, MUSIC

5.11. 전단 대역선택필터: 14개 이상 또는 동등 이상

5.12. 순시대역폭: 50㎒ 이상

5.13. IF 억압(IF rejection): 80㏈c(typ.) 이상

5.14. 영상 억압:  80㏈c(typ.) 이상

5.15. 레벨 검출모드: Fast, Peak, Avg, RMS 등

5.16. 파형 검출모드: Sampling, Pos-peak, Neg-peak, RMS 등

5.17. 메모리 채널: 10,000개 이상

5.18. 음성 복조모드: AM, FM, LSB, USB, CW 등

6. 방향탐지 신호분배기

6.1. 주파수 범위: 20㎒~7.5㎓ 이상

6.2. 정재파비(VSWR)*: 2.5(typ.)이하

6.3. 잡음지수*: 15㏈(typ.)이하

6.4. 선택기 속도: 100㎲이하

6.5. 입출력 분리도: 40㏈ 이상

6.6. 저잡음 증폭기: LNA 적용(가변 이득 10㏈±50%)

6.7. Band Rejection: 20㏈±10%@FM, DMB 대역

6.8. Mode: Bypass, LNA, BRF

7. 방향탐지 안테나

7.1. 주파수 범위: 20㎒~7.5㎓ 이상

7.2. 형태: 3단 5배열 이상

7.3. 안테나 이득: -3㏈i(typ.) 이상

7.4. 방탐정확도: 3°RMS(typ.)이하(SNR 20㏈)

7.5. 정재파비(VSWR)*: 3.0(typ.)이하

7.6. 안테나 형식: 수직(무지향 선형)

7.7. 장애물 보호장치: 제공

8. 이동통신신호분석기

8.1. 주파수 범위: 20㎒~6㎓ 이상

8.2. 신호분석: WCDMA, LTE, 5G

8.3. 신호분석 내용: PCI, RSRP 등

8.4. 기준레벨 범위: -120~-20㏈m 이상

8.5. 레벨정확도: ±2㏈ 이하

8.6. 주파수 정확도: ±0.05ppm 이하

8.7. WCDMA 측정규격

8.7.1. 채널대역폭: 200㎑/3.84㎒ 이상

8.7.2. 채널수: 24채널 이상

8.7.3. 측정속도: TD-LTE 20/sec 이상

8.7.4. 최소 검출 레벨: -120㏈m 이하

8.8. LTE 측정규격

8.8.1. 채널대역폭: 1.4/3/5/10/15/20㎒ 이상

8.8.2. 채널수: 12채널 이상

8.8.3. 측정속도: 25/sec 이상

8.8.4. 최소 검출 레벨: -140㏈m 이하

8.9. 5G 측정규격

8.9.1. 채널수: 12채널 이상

8.9.2. 측정속도: 30/sec 이상

8.9.3. 최소 검출 레벨: -132㏈m 이하

9. 방향탐지기 안테나 마스트

9.1. 수직하중: 40㎏이상

9.2. 마스트 높이: 2m이상(차고 제외)

9.3. 전개속도: 1분 이내

9.5. 동작방식: 전동식(수동조작가능)

9.6. 안전운행 알림기능: 제공

10. 항법장치

10.1. 방위 확도: 2°RMS 이내

10.2. 정상운용 시간: 3분 이내

□ 운용 소프트웨어: 내용 없음