[의안 2018-08] 규격번호 :  CRMS-41115329-0071(2018. 1. 12.)

전파교란감시시스템(해상·항공·GPS 전파감시시스템)

1. 시스템 구성

1.1. 위성항법 전파측정시스템(안테나 포함) : 20식

1.2. 전파측정/방향탐지기(안테나 포함, 20㎒~3㎓) : 16식

1.2.1. 방향탐지 안테나         : 무지향성 2단 5배열 이상

1.2.2. 안테나 분배기

1.3 전파측정/방향탐지기(안테나 포함, 20㎒~6㎓) : 4식

1.3.1. 방향탐지 안테나         : 무지향성 3단 5배열 이상

1.3.2. 안테나 분배기

1.4. 시스템 제어장치(PC) : 최소 20식

1.5. 운용 프로그램    : 위성항법전파측정, 전파측정, 방향탐지, 전자지도 등

1.6. 분석 프로그램

1.7. 부대 장비(네트워크 장비, UPS, 영상표출장치, 음성서버 등)

2. GNSS 전파측정시스템(＊ : 필수규격)

2.1. 주파수 범위	: 1164㎒~1300㎒, 1559㎒~1610㎒

2.2. 수신감도(DANL)*	: GPS L1대역 기준 –130㏈m/㎐이하

2.3. 주파수 경년변화	: ±1×10⁻⁷/year 이하

2.4. 순시 대역폭	: 24㎒ 이상(감시대상 중심주파수±12㎒ 이상)

2.5. Dynamic Range	: 120㏈ 이상

2.6. 이득 조정	: AGC, MGC

2.7. 인터페이스	: LAN

2.8. 안테나	: 평면(Flat) 안테나

2.8.1. 안테나 이득	: 3㏈i 이상(@Zenith(90°))

2.8.2. 증폭기 이득	: 29㏈ 이상

2.8.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.0(typ.) 이하

2.9. 동시 감시채널 수	: 2채널 이상(L1, L2, GNSS대역 선택)

3. 전파측정/방탐시스템(6㎓)

3.1. 주파수 범위	: 20㎒~6㎓ 이상

3.2. 방탐정확도	: 2°RMS 이하

3.3. 수신감도(DANL)*	: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

3.4. 주파수 경년변화	: ±1×10⁻⁷/year 이하

3.5. 주파수 분해능	: 1㎐

3.6. 표시 분해능	: 0.1°이하

3.7. 순시대역폭	: 25㎒ 이상

3.8. 방탐 알고리즘	: Correlative Interferometer, MUSIC

3.9. 메모리채널	: 10,000개 이상

3.10. 레벨 검출모드	: Fast, Peak, Avg, RMS 등

3.11. 파형 검출모드	: Sampling, Pos-peak, Neg-peak, RMS 등

3.12. 음성 복조모드	: AM, FM, LSB, USB, CW 등

3.13. 속도

3.13.1. 측정속도	: 8㎓/sec 이상(@RBW 25㎑)

3.13.2. 방탐속도	: 8000파/sec 이상(@RBW 25㎑, CI 기준)

3.14. 잡음지수	: 15㏈(typ.) 이하

3.15. IF 억압	: 80㏈ 이하

3.16. 영상억압	: 60㏈ 이하

3.17. 안테나

3.17.1. 주파수 범위	: 20㎒~6㎓ 이상

3.17.2. 안테나 이득	: -3㏈i(typ.) 이상

3.17.3. 안테나 타입	: 무지향성 3단 배열 안테나 5개 이상

3.17.4. 편파	: Linear(Vertical)

3.17.5. 정재파비(VSWR)*	: 3.0(typ.) 이하

3.18. 신호분배기

3.18.1. 주파수 범위	: 20㎒~6㎓ 이상

3.18.2. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

3.18.3. 잡음지수	: 15㏈(typ.) 이하

3.18.4. 입출력 분리도(채널별)	: 50㏈ 이상

3.18.5. 반복수명                        : 1,000,000 싸이클 이상

3.19. 교정신호발생기

3.19.1. 주파수                           : 20㎒~6㎓ 이상

3.19.2. 출력레벨                         : -60㏈m 이상

3.19.3. 주파수 경년변화	: ±1×10-6/year 이하

4. 측정/방탐시스템(3㎓)

4.1. 주파수 범위	: 20㎒~3㎓ 이상

4.2. 방탐정확도	: 2°RMS 이하

4.3. 수신감도(DANL)*	: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

4.4. 주파수 경년변화	: ±1×10⁻⁷/year 이하

4.5. 주파수 분해능	: 1㎐

4.6. 표시 분해능	: 0.1°이하

4.7. 순시대역폭	: 25㎒ 이상

4.8. 방탐 알고리즘	: Correlative Interferometer, MUSIC

4.9. 메모리채널	: 10,000개 이상

4.10. 레벨 검출모드	: Fast, Peak, Avg, RMS 등

4.11. 파형 검출모드	: Sampling, Pos-peak, Neg-peak, RMS 등

4.12. 음성 복조모드	: AM, FM, LSB, USB, CW 등

4.13. 속도

4.13.1. 측정속도	: 8㎓/sec 이상(@RBW 25㎑)

4.13.2. 방탐속도	: 8000파/sec 이상(@RBW 25㎑, CI 기준)

4.14. 잡음지수	: 15㏈(typ.) 이하

4.15. IF 억압	: 80㏈ 이하

4.16. 영상억압	: 80㏈ 이하

4.17. 안테나

4.17.1. 주파수 범위	: 20㎒~3㎓ 이상

4.17.2. 안테나 이득	: -3㏈i(typ.) 이상

4.17.3. 안테나 타입	: 무지향성 2단 배열 안테나 5개 이상

4.17.4. 편파	: Linear(Vertical)

4.14.5. 정재파비(VSWR)*	: 3.0(typ.) 이하

4.18. 신호분배기

4.18.1. 주파수 범위	: 20㎒~3㎓ 이상

4.18.2. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하

4.18.3. 잡음지수	: 15㏈(typ.) 이하

4.18.4. 입출력 분리도(채널별)	: 50㏈ 이상

4.18.5. 반복수명	: 1,000,000 싸이클 이상

4.19. 교정신호발생기

4.19.1. 주파수	: 20㎒~3㎓ 이상

4.19.2. 출력레벨	: -60㏈m 이상

4.19.3. 주파수 경년변화	: ±1×10-6/year 이하

※ 추후 6㎓까지 확장이 가능한 구조로 설계 및 제작되어야 한다.

※ 방탐안테나와 피뢰침은 일체형이어야 한다.

5. 시스템 제어 장치

5.1. CPU                                 : 3.4㎓ 이상

5.2. 메모리                               : 8GB 이상

5.3. 비디오카드                           : 1GB 이상

5.4. SDD                                 : 500GB 이상

5.5. 하드디스크                           : 2TB 이상

5.6. OS                                   : MS Windows 10 이상

5.7. 모니터                 : 24인치 LED 컬러 모니터 1대 이상(UHD 지원)