[의안 2018-10] 규격번호 : CRMS-411153290073(2018. 2. 27.)

위성혼신원탐색시스템 기술규격(안)

Ⅰ. 개  요

본 시스템은 위성통신 전파교란, 비인가 위성통신, 위성지구국, 해상 위성통신, 지상레이더 및 운용자 오류 등 여러 원인으로 발생되는 혼신원의 위치 탐색 등을 수행하여야 한다.

Ⅱ. 기능 및 구성

1. 기능

1.1. 위성전파 혼신원 위치 탐색

1.2. 혼신원 고정좌표 위치정보 표시

1.3. 혼신원 탐색ㆍ측정자료 DB 분석 및 관리

1.4. 정지위성 전파감시시스템 연계 운용 등

2. 구성

2.1. 정지위성 안테나 2국을 이용하는 혼신원탐색 장비

2.2. 혼신탐지수신기 및 신호변환기

2.3. 혼신원 분석처리기(GPS 수신장치 포함), 주파수하향 변환기

2.4. 메인 및 운용시스템 제어기, 매트릭스 스위치

2.5. 시스템 운용 단말기, 전산장비 등

3. 시스템 장비별 구성목록 및 기능

장비 종류	수량	성 능
혼신원탐지 수신기	1식	본 장치는 위성신호 및 혼신신호를 수신하여 신호변환기에 중간주파수로 변환된 신호를 전송하는 기능을 한다.
신호 변환기	4식	본 장치는 혼신탐지수신기의 중간주파수를 받아 디지타이징하여 위치원 분석 처리기로 전송하는 기능을 한다.
혼신원 분석처리기	2식	본 장치는 수신된 신호를 분석하여 혼신원탐색 알고리즘을 운용하여 위치원 탐색 기능을 수행 한다.
GPS 수신기	1식	본 장치는 위치원탐색을 위한 고정좌표 위치 및 동기기능을 수행한다.
주파수 하향변환기	각 2식	본 장치는 S대역에서 Ka대역까지 안테나 인입신호를 L대역 또는 디지털 신호 변환기 입력 주파수 범위 내에 있는 IF 주파수 대역으로 변환하는 역할을 수행
네트워크 스위치	1식	본 장치는 시스템의 구성을 위해 16포트 이상의 네트워크 연결을 구성한다.
메트릭스 스위치	1식	본 장치는 각 대역별 신호와 GPS, 네트워크 등 연결을 지원하는 역할을 수행한다. 단, 광대역 수신 주파수 하향 변환기를 사용하는 경우 전력 분배기로 대체할 수 있다.
인터페이스 패널	1식	본 장치는 시스템의 운용소프트웨어를 통해 각 단위요소를 제어하는 기능을 수행한다.
시스템 메인제어기	1식	본 장치는 시스템 기능별 처리를 수행할 수 있는 역할을 하며, 운용제어기와 통합할 수 있다.
시스템 운용제어기	2식	본 장치는 본소 전파관제상황실 및 위성전파감시센터 운용실 운용자가 시스템의 기능별 업무를 수행할 수 있게 하는 기능을 한다.
시스템 장비 랙 등	1식	- 19"(48.3cm) Standard - Keyboard, Monitor 등 Rack Mount Kit
5,000VA 이상 UPS 등	1식	5,000VA, 220V Rackmount, 접지 시설 등

Ⅲ. 규  격( * : 필수규격)

1. H/W 성능

1.1.1. 입력주파수	: 950㎒ ~ 2,000㎒ 이상
1.1.2. 출력주파수	: 260㎒ 이상
1.1.3. 주파수 스탭	: 1㎒ 이하
1.1.4. 이득*	: 25㏈ 이상
1.1.5. 이득 조정	: 1㏈
1.1.6. 잡음지수*	: 15㏈ 이하
1.1.7. 상시 대역폭	: 80㎒ 이상
1.1.8. 셈플링 레이트	: 200Msps/12bit 이상
1.1.9. 인터페이스	: Gigabit Ethernet, USB, GPIB 중
1.1.10. 출력 포트	: SMA (50옴)
1.1.11. 기준주파수 입/출력 레벨	: +12㏈m / +3㏈m(±3㏈) 이상
1.1.12. 전원전압	: 220VAC ~ 240VAC, 60㎐

1.1. 혼신원 탐지 수신기

1.2. 신호변환기

1.2.1. 입력주파수	: 260㎒ 이상
1.2.2. 대역폭	: 80㎒ 이상
1.2.3. 셈플링	: 200Msps/12bit 이상 (@80㎒ BW)
1.2.4. 슬롯	: cPCI 4개 이상
1.2.5. 인터페이스	: Ethernet, RS-485 등
1.2.6. 크기	: 2U이하
1.2.7. 전원전압	: 220VAC ~ 240VAC, 60㎐

1.3. 혼신원 분석처리기

1.3.1. 프로세서	: Quad Intel® Xeon® processors 이상
1.3.2. 캐시메모리	: 4MB 이상
1.3.3. 메모리	: 8GB DDR3 이상
1.3.4. 하드디스크	: 1TB 이상
1.3.5. 전원전압	: 220VAC ~ 240VAC, 60㎐

1.4. 혼신원 분석처리기

1.4.1. 위성추적 수	: 동시 12개 이상
1.4.2. 응답속도	: 1.5분 이내
1.4.3. 기준주파수 출력정확도	: 2-12 이하
1.4.4. 1pps 출력	: 50ns 이하
1.4.5. NTP 출력	: 10ms(typ.) 이하

1.5.1. S 밴드 하향변환기
1.5.1.1. 입력주파수	:	2,170㎒ ~ 2,655㎒ 이상
1.5.1.2. 출력주파수	:	L 밴드 또는 디지털변환기 입력 주파수 범위 내의 IF주파수
1.5.1.3. 위상잡음	:	-100㏈c (@100㎑) 이하
1.5.1.4. 정재파비(VSWR)*	:	2.2(typ.) 이하
1.5.1.5. 변환 이득	:	35㏈(typ.) 이상
1.5.1.6. 입력 레벨	:	max. -20㏈m 이상
1.5.1.7. 운용온도 범위	:	-20°C ~ 60°C

1.5. 주파수 하향변환기

1.5.2. C 밴드 하향변환기
1.5.2.1. 입력주파수	: 3,400㎒ ~ 4,800㎒ 이상
1.5.2.2. 출력주파수	: L 밴드 또는 디지털변환기 입력 주파수 범위 내의 IF주파수
1.5.2.3. 위상잡음	: -100㏈c (@100㎑) 이하
1.5.2.4. 정재파비(VSWR)*	: 2.2(typ.) 이하
1.5.2.5. 변환 이득*	: 35㏈(typ.) 이상
1.5.2.6. 입력 레벨	: max. -20㏈m 이상
1.5.2.7. 운용온도 범위	: -20°C ~ 60°C
1.5.3. X 밴드 하향변환기
1.5.3.1. 입력주파수	: 6,700㎒ ~ 7,750㎒ 이상
1.5.3.2. 출력주파수	: L 밴드 또는 디지털변환기 입력 주파수 범위 내의 IF주파수
1.5.3.3. 위상잡음	: -100㏈c (@100㎑) 이하
1.5.3.4. 정재파비(VSWR)*	: 2.2(typ.) 이하
1.5.3.5. 변환 이득*	: 35㏈(typ.) 이상
1.5.3.6. 입력 레벨	: max. -20㏈m 이상
1.5.3.7. 운용온도 범위	: -20°C ~ 60°C
1.5.4. Ku 밴드 하향변환기
1.5.4.1. 입력주파수	: 10.7㎓ ~ 12.75㎓
1.5.4.2. 출력주파수	: L 밴드 또는 디지털변환기 입력 주파수 범위 내의 IF주파수
1.5.4.3. 위상잡음	: -100㏈c (@100㎑) 이하
1.5.4.4. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하
1.5.4.5. 변환 이득*	: 35㏈(typ.) 이상
1.5.4.6. 입력 레벨	: max. -20㏈m 이상
1.5.4.7. 운용온도 범위	: -20°C ~ 60°C
1.5.5. Ka 밴드 하향변환기
1.5.5.1. 입력주파수	: 17.7㎓ ~ 21.2㎓
1.5.5.2. 출력주파수	: L 밴드 또는 디지털변환기 입력 주파수 범위 내의 IF주파수
1.5.5.3. 위상잡음	: -100㏈c (@100㎑) 이하
1.5.5.4. 정재파비(VSWR)*	: 3.0(typ.) 이하
1.5.5.5. 변환 이득*	: 35㏈(typ.) 이상
1.5.5.6. 입력 레벨	: max. -20㏈m 이상
1.5.5.7. 운용온도 범위	: -20°C ~ 60°C

1.6. 전원전압              : 220VAC ~ 240VAC, 60㎐

1.6. 시스템 메인 제어기

1.6.1. 프로세서	: 2.5GHz 이상
1.6.2. 메모리	: 8GB 이상
1.6.3. 하드디스크	: 160GB X 2개 이상
1.6.4. 소모전력	: 500W 이하
1.6.5. 크기	: 2U 이하
1.6.6. 모니터	: 22인치 이상 1개
1.6.7. 전원전압	: 220VAC ~ 240VAC, 60㎐
1.6.8. 모니터 설치 장소에 따른 브라켓을 제공한다.(별도 협의 제작)

1.7. 시스템 운용 제어기

1.7.1. 프로세서	: 2.5GHz 이상
1.7.2. 메모리	: 4GB 이상
1.7.3. 하드디스크	: 160GB 이상
1.7.4. 소모전력	: 400W 이하
1.7.5. 모니터	: 운용제어기 1대당 2개 (22인치 이상)
1.7.6. 전원전압	: 220VAC ~ 240VAC, 60㎐
1.7.7. 모니터 설치 장소에 따른 브라켓을 제공한다.(별도 협의 제작)

1.8. 네트워크 스위치

1.8.1. 입출력 포트	: 16개 이상
1.8.2. 규격	: 10/100/1000 ports - IEEE 802.3 Type 10BASE-T - IEEE802.3u Type 100BASE-TX - IEEE802.3ab Type 1000BASE-T

1.9. 메트릭스 스위치

1.9.1. 입출력	: 32 input X 16 Output 이상
1.9.1. 주파수	: 850㎒ ~ 2,150㎒이상
1.9.1. 이득*	: 0㏈ ± 1㏈
1.9.1. OIP3	: 19㏈m(typ.) 이상
1.9.1. IN-OUT Isolation	: 60㏈ 이상
1.9.1. Input Return Loss	: 20㏈(typ.) 이하
1.9.1. 인터페이스	: RS232, RS485, LAN 중

1.10. 인터페이스 패널

1.10.1. L밴드 입력 포트	: 12개 이상
1.10.2. 안테나 입력 포트	: GPS 안테나 1개 이상
1.10.3. Ethernet 포트	: 포트 지원