[자체심의 2018-01] 규격번호 : CRMS-411153031043(2018. 2. 7.)

UHD방송 신호분석기 기술규격

Ⅰ. 개  요

국내 UHD(ATSC3.0)방송의 RF 신호를 수신하고, 이를 분석, 웹브라우저를 통하여 디스플레이 하는 장비로 무선국 및 전파응용설비의 UHD방송 RF 신호를 검사하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기  능

1. 측정항목

1.1. 대역 내 간섭 전력 스펙트럼 밀도

1.2. 신호 통계 : MER, 신호 RMS, PAPR, 신호 CCDF

1.3. SFN에 대한 모니터링 기능이 있는 에코 프로파일 응용 프로그램

1.4. 대역폭 선택 가능

1.5. 그룹지연 및 주파수응답

1.6. 다중경로 에코 및 피드백 간섭 탐지, 추정 및 시각화

2. 측정 파라미터

2.1. 기본 분석기능

2.2. ATSC3.0 표준 분석 기능

2.3. 품질 경고 기능

2.4. 측정값 업데이트 시간 간격 : 1sec 이하

2.5. 추가 분석 기능

2.6. 출력 및 제어 프로토콜 : Web GUI, SNMP agent, Email

Ⅲ. 규  격( * : 필수규격)

1. 방송방식	: ATSC1.0, ATSC3.0 이상

2. 기본주파수

2.1. 외부	: 10㎒

2.2. 내부	: GPS/GLONASS receiver

3. 레벨*	: 5㏈m ~ 70㏈m 이상

4. 입력

4.1. 커넥터	: 50Ω

4.2. 주파수범위	: 100㎒ ~ 1000㎒ 이상

4.3. 주파수조정	: 1㎐ 이내

5. 동작온도	: 0℃ ~ 50℃ 이상

6. 공급전원	: 110VAC ~ 230VAC, 60㎐ 이상