CRMS-41115329-0077(2020. 12. 7.)

위성교란 위치탐색 기준국시스템

Ⅰ. 개 요

위성전파 혼신원(교란원)의 신속·정확한 위치탐색을 위해 기준이 되는 C, X, Ku, Ka-Band별 송·수신 할 수 있게 위성전파감시업무에 적합하여야 한다

Ⅱ. 시스템 구성

1. 이동형 안테나

2. 안테나 피더

3. 안테나 제어부(ACU)

4. 고출력 송신기(BUC)

5. 저잡음 수신기(LNB)

6. 위성모뎀

Ⅲ. 규격(*필수규격)

1. 이동형 안테나

1.1. 방위각 수신범위	: ±180° 이상

1.2. 앙각 수신범위	: (5° to 90°) 이상

1.3. 편파각 구동범위	: ±90°이상(선형편파)

1.4. 페데스탈 구조	: 케이블로 구동되는 방위각/앙각 2축 포지셔너

1.5. 안테나 무게	: 165kg 이하

1.6. 운용온도	: (-40° to +60°C) 이상

1.7. 유형	: 1.8m 이하 전동 플라이어웨이 안테나

1.8. 기능	: 하나의 안테나로 C, X, Ku, Ka밴드 송/수신

1.9. 충격과 진동에 영향을 받지 않아야 한다.

2. 안테나 피더

2.1. 기능	: 안테나의 마운트를 공유하여 4개 밴드 지원

(C, X, Ku, Ka-band)

2.2. C-band	: (TX 5.85~6.725㎓) 이상 / (RX 3.40~4.20㎓) 이상

선형, 원형편파 또는 동등이상

2.3. X-band	: (TX 7.90~8.40㎓) 이상 / (RX 7.25~7.75㎓) 이상

원형편파 또는 동등이상

2.4. Ku-band	: (TX 13.75~14.50㎓) 이상 / (RX 10.70~12.75㎓) 이상

선형편파 또는 동등이상

2.5. Ka-band	: (TX 29.0~31.0㎓) 이상 / (RX 19.40~21.20㎓) 이상

원형편파 또는 동등이상

3. 안테나 제어부(ACU)

3.1. 유형	: 외부형 마운트

3.2. 비콘수신기, DVB-S2 수신기 및 스펙트럼분석기 등 내장

3.3. GPS, TAC (3축) 나침반, 다대역안테나의 경사계 인터페이스 등 구성

3.4. 표준 웹 인터페이스 GUI 에뮬레이션

3.5. DVB-S2 수신기

3.5.1. 주파수	: (950 ~ 2150㎒) 이상

3.5.2. 레벨*	: (-65 ~ -25㏈m) 이상 CCM Carriers only

3.5.3. 변조속도	: (1 ~ 45Msps) 이상, QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK

3.6. 포인팅 모드	: 수동, 자동, VSAT 모드 등 지원 가능

3.7. GPS 신호 수신 가능

3.8. 구동모터를 제어하고, 센서값을 입력 받을 수 있어야 한다.

3.9. 오토 칼리브레이션, 오토 디플로이, 오토 스토우가 되어야 한다.

3.10. 동작 전원	: (90 ~ 264VAC) 이상

3.11. 충격과 진동에 영향을 받지 않아야 한다.

4. 고출력 송신기(BUC)

4.1. C-Band

4.1.1. 주파수	: (5.850 ~ 6.725㎓) 이상

4.1.2. 이득*	: 68㏈(typ.) 이상

4.2. X-Band

4.2.1. 주파수	: (7.90 ~ 8.40㎓) 이상

4.2.2. 이득*	: 68㏈(typ.) 이상

4.3. Ku-Band

4.3.1. 주파수	: (13.75 ~ 14.50㎓) 이상

4.3.2. 이득*	: 68㏈(typ.) 이상

4.4. Ku-Band

4.4.1. 주파수	: (29.0 ~ 31.0㎓) 이상

4.4.2. 이득*	: 68㏈(typ.) 이상

5. 저잡음 수신기(LNB)

5.1. C-Band

5.1.1. 주파수	: (3.40 ~ 4.20㎓) 이상

5.1.2. 이득*	: 60㏈(typ.) 이상

5.1.3. 잡음지수*	: 0.7㏈ 이하

5.1.4. 이득 평탄도	: ±0.4㏈ max. 이하 within 30㎒

5.1.5. 위상잡음	: -80㏈c/㎐ 이하 @1㎑

5.1.6. 정재파비*	: (입력) 2.3(typ.) 이하 / (출력) 2.3(typ.) 이하

5.1.7. 잡음신호차단	: 40㏈ min 이상

5.2. X-Band

5.2.1. 주파수	: (7.25 ~ 7.75㎓) 이상

5.2.2. 이득*	: 60㏈(typ.) 이상

5.2.3. 잡음지수*	: 0.7㏈ 이하

5.2.4. 이득 평탄도	: ±0.4㏈ max. 이하 within 30㎒

5.2.5. 위상잡음	: -85㏈c/㎐ 이하 @1㎑

5.2.6. 정재파비*	: (입력) 1.5(typ.) 이하 / (출력) 1.7(typ.) 이하

5.2.7. 잡음신호차단	: 40㏈ min 이상

5.3. Ku-Band

5.3.1. 주파수	: (10.70 ~ 12.75㎓) 이상

5.3.2. 이득*	: 60㏈(typ.) 이상

5.3.3. 잡음지수*	: 0.8㏈ 이하

5.3.4. 이득 평탄도	: ±0.4㏈ max. 이하 within 30㎒

5.3.5. 위상잡음	: -82㏈c/㎐ 이하 @1㎑

5.3.6. 정재파비*	: (입력) 2.3(typ.) 이하 / (출력) 2.2(typ.) 이하

5.3.7. 잡음신호차단	: 40㏈ min 이상

5.4. Ka-Band

5.4.1. 주파수	: (19.40 ~ 21.20㎓) 이상

5.4.2. 이득*	: 60㏈(typ.) 이상

5.4.3. 잡음지수*	: 0.8㏈ 이하

5.4.4. 이득 평탄도	: ±0.4㏈ max. 이하 within 30㎒

5.4.5. 위상잡음	: -82㏈c/㎐ 이하 @1㎑

5.4.6. 정재파비*	: (입력) 2.3(typ.) 이하 / (출력) 2.2(typ.) 이하

5.4.7. 잡음신호차단	: 40㏈ min 이상

6. 위성모뎀

6.1. 통신방식	: SCPC

6.2. 주파수 대역	: (950 ~ 2250㎒) 이상, 100㎐ 이하 분해능

6.3. 전원부	: (100-240VAC) 이상 Primary Power

6.4. BUC전원 공급	: 48 VDC 150 Watt 50 degrees C BUC Power Supply

6.5. 전송속도	: (최소 2.4Kbps ~ 최대 2.5Mbps) 이상

6.6. 변조방식	: BPSK/QPSK/OQPSK (표준변조방식)