[의안 2018-09] 규격번호 :  CRMS-41115329-0072(2018. 1. 12.)

위성항법(GNSS)감시시스템

1. 시스템 구성

1.1. 전파혼신 탐지수신기(안테나 포함)    : 2식

1.2. 방향탐지기(안테나 포함)             : 2식

1.2.1. 방향탐지 안테나                  : 무지향성 5배열 이상

1.3. 시스템 제어장치(PC)                 : 4식

1.4. 운용 프로그램(위성항법전파 혼신측정, 전자지도 및 DB 관리 등)

1.5. 부대 장비(네트워크 장비, UPS 등)

2. 전파혼신탐지수신기(＊ : 필수규격)

2.1. 주파수 범위                 : 1164㎒~1300㎒, 1559㎒~1610㎒

①GPS L1:1575.42㎒ L2:1227.60㎒ L5:1176.45㎒ ②GLONASS L1:1601.72㎒ L2:1245.78㎒ ③Galileo E2:1560.078㎒

④BEIDU B1:1561.098㎒ B2:1207.14㎒

2.2. 수신감도(DANL)*	: GPS L1대역 기준 –145㏈m/㎐이하

2.3. 주파수 경년변화               : ±1×10⁻⁷/year 이하

2.4. 순시 대역폭                  : 24㎒ 이상(감시대상 중심주파수±12㎒ 이상)

2.5. Dynamic Range	: 120㏈ 이상

2.6. 이득 조정	: AGC, MGC

2.7. IF 억압	: 80㏈ 이하

2.8. 영상억압	: 80㏈ 이하

2.9. 안테나	: 평면(flat) 안테나

2.9.1. 안테나 이득	: 3㏈i 이상 (@Zenith(90°))

2.9.2. 정재파비(VSWR)*	: 2.0(typ.) 이하

3. 방향탐지기

3.1. 주파수 범위	: 1164㎒~1300㎒, 1559㎒~1610㎒

3.2. 방탐정확도	: 2°RMS(typ.) 이하

3.3. 수신감도(DANL)*	: -155㏈m/㎐(typ.) 이하

3.4. 주파수 경년변화	: ±1×10⁻⁷/year 이하

3.5. 순시(IF)대역폭	: 24㎒ 이상

순시(瞬時)대역폭 : 한번에 측정할 수 있는 대역폭

3.6. 방식	: FFT based Correlative Interferometer, MUSIC

3.7. 속도	: 초당 10회(100㎳/sec)

3.8. 표시 분해능	: 1°이하

3.9. 잡음지수	: 12㏈(typ.) 이하

3.10. IF 억압	: 80㏈ 이하

3.11. 영상억압	: 80㏈ 이하

3.12. 안테나

3.12.1. 주파수 범위	: 1164㎒~1300㎒, 1559㎒~1610㎒

3.12.2. 안테나 이득	: 2㏈i(typ.) 이상

3.12.3. 안테나 타입	: 무지향성 배열 안테나 5개 이상

3.12.4. 편파	: 수직

3.12.5. 정재파비(VSWR)*	: 2.0(typ.) 이하

4. 방향탐지기

4.1. CPU	: 3.5㎓ 이상

4.2. 메모리	: 8GB 이상

4.3. 비디오카드	: 1GB 이상

4.4. 하드디스크	: 2TB 이상

4.5. OS	: MS Windows 10 이상

4.6. 모니터	: 22인치 LED 컬러 모니터 1대 이상