방통(중)-41112901-1038(가)(2012.12.28.)

휴 대 용 방 탐 기

Ⅰ. 개 요

이 측정기는 전파감시업무에서 여러 가지 혼신원을 탐색 및 분석하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 내장형 스피커 및 밧데리

2. 복조 : AM, FM, USB, LSB, CW

3. IF 파노라마, 스펙트럼 및 Waterfall 디스플레이

4. 메모리 및 주파수 스캔

5. 메모리채널 : 1,000개 이상

6. 측정 데이터의 내부 저장

Ⅲ. 규 격

Typical은 Worst Case 15% 제외한 평균값

본 규격서에서 정한 ‘필수규격’(밑줄)이라 함은 동 업무를 수행함에 있어 필수적으로 갖추어야 할 장비의 성능ㆍ기능을 말하고 반드시 규격을 만족하여야 하며, ‘선택규격’은 필수규격을 제외하고 부가 및 일반적인 성능ㆍ기능으로 업무용도, 기술특성, 예산 등에 따라 수정할 수 있고 입찰 업체에서는 기술성이 더 우수한 제품을 제안할 수 있다.

1. 수신기

1.1. 주파수 범위	: (20㎒～6㎓) 이상

1.2. 주파수 분해능	: 1㎐ 이하

1.3. 주파수 안정도	: ±1ppm 이내

1.4. 잡음 지수	: 20dB(typ.) 이하

1.5. IF 대역폭	: (1㎑~500㎑) 이상, 15개 이상

1.6. 복조	: AM, FM, USB, LSB, CW 등

1.7. 메모리 채널	: 1,000개 이상

1.8. 스켈치 한계 레벨	: (-30dBuV~+110dBuV) 이상

1.9. AF 출력	: 스피커, 헤드셋 잭

1.10. AFC	: ±1/2 IF 대역폭

1.11. 이득 조정	: AGC, MGC

1.12. 무게(밧데리 포함)	: 4Kg 이하

1.13. 운용 싸이클	: 충전 배터리로 3.5시간운용(25℃)

1.14. 동작 온도	: (0°C~+50°C) 이상

2. 안테나

2.1. 주파수 범위	: (20㎒～6㎓) 이상

2.2. 안테나 타입	: 액티브 지향성 안테나

2.3. VSWR	: 2.5(typ.) 이하(HF 안테나 제외)

2.4. RF 콘넥터	: 50Ω

3. IF Panorama 범위	: (10㎑~10㎒) 이상

4. 데이터 인터페이스	: LAN 또는 USB

5. 전원 전압	: DC 충전용 배터리(탈부착형)