CRMO-41113709-1019_2차(2013. 12. 16.)

오디오신호측정기

Ⅰ. 개 요

오디오신호측정기는 오디오 신호를 발생하고 외부 입력 오디오 신호를 측정‧분석하여야 하고 방송국 및 무선국 검사장비로 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 평형과 불평형 측정

2. FFT 분석과 파형 디스플레이 가능

3. 2 채널 측정

4. 고조파 왜곡과 위상측정

5. 다중 톤 측정

6. 컬러 화면

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 아날로그 신호 분석기

1.1. 주파수 범위	: (10㎐ ~ 100㎑) 이상

1.2. 주파수 정확도*	: ±10ppm 이내

1.3. 레벨 범위	: 100㎷ ~ 110V(DC : 0V~±110V)

1.4. 레벨 정확도*	: ±2% 이내 또는 ±0.05㏈ 이내

1.5. 채널 수*	: 2 채널 이상

1.6. 콘넥터*	: XLR(평형) 및 BNC(불평형)

1.7. 누화	: 100dB 이상

1.8. 종합 고조파 왜곡(THD) + 잡음	: –90dB 이하

(at 20㎐ ~ 20㎑ bandwidth)

2. 아날로그 신호 발생기

2.1. 주파수 범위	: (10㎐ ~ 80㎑) 이상

2.2. 주파수 정확도*	: ±10ppm 이내

2.3. 레벨 범위	: 0.1㎷~16V(평형), 0.1㎷~8V(불평형)

2.4. 레벨 정확도*	: ±2% 이내 또는 ±0.05㏈ 이내

2.5. 채널 수	: 2채널 이상

2.6. 누화(at < 20㎑)	: 99dB 이상

2.7. 종합 고조파 왜곡(THD) + 잡음(at 1㎑)	: -95dB 이하 또는 -110㏈(typ.) 이하

3. 디지털 신호 분석기/발생기

3.1. Clock 속도	: Max. 192㎑ 이상(AES 또는 SPDIF),

6.75㎑ ~ 400㎑ 이상(USI 또는 DSI)

3.2. 레벨 정확도*	: ±1㏈(rms) 이내

3.3. 분석기 입력 레벨*	: 0.3V ~ 5.0V 이상(평형),	0.3V to 2.5V 이상(불평형)

3.4. 발생기 출력 레벨	: 0.5LSB 이상

3.5. 채널 수	: 2채널 이상

3.6. 콘넥터	: XLR(평형) 및 BNC(불평형)

3.7. 종합 고조파 왜곡(THD) + 잡음	: -140㏈ 이하

3.8. 오디오 비트	: 8 bits to 24 bits

3.9. 단어 길이	: 32 bits for channel

3.10. 광학 입/출력	: TOSLINK

4. 인터페이스	: LAN, USB 등

5. 무게	: 15Kg 이하

6. 운용온도	: +5℃ ~ +40℃ 이상

7. 공급전원	: 220Vac(60㎐)