CRMO-41115303-1041(2013. 12. 16.)

스펙트럼분석기 (Ⅱ)

Ⅰ. 개 요

스펙트럼분석기(Ⅱ)는 기존의 아날로그‧디지털 신호 분석‧복조 뿐만 아니라 4세대 이동통신 기지국 신호도 분석‧복조할 수 있어야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 자기진단 기능

2. AM‧FM 신호 분석 및 복조

3. CDMA/CDMA2000/EVDO 신호 분석 및 복조

4. WCDMA(HSDPA) 분석 및 복조

5. 1x EVDO 분석 및 복조

6. LTE 분석 및 복조

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 주파수 특성

1.1. 주파수 범위	: (9㎑ ~ 20㎓) 이상

1.2. 주파수 안정도*	: ±1×10-6/year 이내

1.3. 주파수 측정 분해능	: 1㎐ 이하

1.4. 스팬	: (0㎐, 10㎐ ~ 20㎓) 이상

1.5. 스위프 타임(at span : 0㎐)	: (200㎲ ~ 100s) 이상

1.6. 스위프 타임 오차(at span : 0㎐)	: ±2%(nom.) 이하

1.7. 채널 분석 대역폭	: 20㎒ 이상

1.8. 분해 대역폭(3㏈)	: (1㎐ ~ 3㎒) 이상

1.9. 비디오 대역폭	: (1㎐ ~ 3㎒) 이상

1.10. 위상잡음	: -99㏈c 이하(10㎑ offset at 1㎓) 또는

-95㏈c 이하(30㎑ offset at 500㎒)

2. 진폭 특성

2.1. 측정범위	: (DANL ~ +23㏈m) 이상

2.2. 진폭 오차(at 10㎒ ~ 3.6㎓)*	: 2.5㏈ 이하

2.3. 입력 감쇄범위	: (0㏈ ~ 40㏈) 이상

2.4. 입력 감쇄 조정범위	: 10㏈ step 이하

2.5. 최대 입력레벨	: +30㏈m 이상

2.6. 정재파비*	: 2.5(typ.) 이하

2.7. 레벨 단위	: ㏈m, ㏈mV, ㏈㎶ 등

2.8. 제3차 혼변조 저지점(at 2.4㎓)	: +14㏈m(typ.) 이상

3. 입력/출력 관련

3.1. 입‧출력 임피던스	: 50Ω

3.2. RF 콘넥터	: K 또는 N-Type

3.3. 인터페이스	: LAN, USB 등

4. 운용 환경 조건

4.1. 동작 온도	: (0℃ ~ 55℃) 이상

4.2. 저장 온도	: (-40℃ ~ 70℃) 이상

4.3. 전원 전압	: 220V(60㎐) 또는 VDC