CRMO-41112901-1042(2013. 12. 16.)

휴대용 방탐기 (Ⅱ)

Ⅰ. 개 요

휴대용방탐기(Ⅱ)는 방향탐지 알고리즘과 차량 탈부착이 가능한 방향탐지 안테나를 이용하여 RF 신호를 신속하고 정확하게 방향 탐지하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 운용 모드 : 수신모드, 방탐모드

2. 내장형 스피커 및 밧데리

3. 복조 : AM, FM, USB, LSB, CW

4. IF 파노라마, 스펙트럼 및 Waterfall 디스플레이

5. 메모리 및 주파수 스캔

6. 메모리채널 : 1,000개 이상

7. 측정 데이터의 내부 저장

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 수신기(수신모드)

1.1. 주파수 범위	: (20㎒ ～ 6㎓) 이상

1.2. 주파수 분해능	: 1㎐ 이하

1.3. 주파수 안정도*	: ±1ppm 이내

1.4. 잡음 지수*	: 20dB(typ.) 이하

1.5. IF 대역폭	: (1㎑~500㎑) 이상, 15개 이상

1.6. 복조	: AM, FM, USB, LSB, CW 등

1.7. 메모리 채널	: 1,000개 이상

1.8. 스켈치 한계 레벨	: (-30dBuV ~ +110dBuV) 이상

1.9. AF 출력	: 스피커, 헤드셋 잭

1.10. AFC	: IF 대역폭 ± 1/2

1.11. 이득 조정	: AGC, MGC

1.12. 무게(배터리 포함)	: 4Kg 이하

1.13. 운용 싸이클	: 충전 배터리로 3.5시간운용(25℃)

1.14. 동작 온도	: (0°C ~ +50°C) 이상

2. 수신안테나

2.1. 주파수 범위	: (20㎒ ～ 6㎓) 이상

2.2. 안테나 타입	: 액티브 지향성 안테나

2.3. VSWR*	: 2.5(typ.) 이하(HF 안테나 제외)

2.4. RF 콘넥터	: 50Ω

3. 방탐기(방탐모드)

3.1. 주파수 범위	: (20㎒ ～ 6㎓) 이상

3.2. 방탐 방식	: Watson-Watt, correlative interferometer

3.3. 방탐 정확도*	: typ. 3° RMS 이하

3.4. 최소 신호 지속시간	: 최소 10ms

3.5. 표시 분해능*	: 1° 이하

3.6. 채널 분해능	: 1㎐ ~ 1㎒ 이상

3.7. 운용 모드	: 고정주파수모드(FFM)

4. 방탐 안테나

4.1 주파수 범위

4.1.1. 저대역안테나	: (20㎒ ~ 1.3㎓) 이상

4.1.2. 고대역안테나	: (690㎒ ~ 6㎓) 이상

4.2. 안테나 타입	: 2개 ferrite loop, 8개 circular array

4.3. 편파	: 수직

4.4. 무게	: 7kg 이하

4.5. RF 콘넥터	: 50Ω, N형

5. IF Panorama 범위	: (10㎑~10㎒) 이상

6. 데이터 인터페이스	: LAN 또는 USB

7. 전원 전압	: DC 충전용 배터리(탈부착형)