규격번호 : CRMO-41113721-0028(나)(2014.12.23.)

비디오파형분석기

Ⅰ. 개 요

본 장비는 지상파 DTV 방송 및 케이블 DTV 방송의 기저대역 영상ㆍ음성 신호 등의 성능검사에 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 엔코더 전단의 아이패턴, 지터, 영상 및 음성신호의 적합 여부 확인

2. 디지털 영상 및 아날로그ㆍ디지털 음성신호의 에러설정 및 적합 여부 확인

3. 파형 분석 및 멀티모드 화면 표시

Ⅲ. 규  격

1. 비디오 형식	: SMPTE-259M(SD), 292M(HD) 표준

2. 비디오 분석	: 웨이브폼, 아이패턴ㆍ지터ㆍ측정데이터, 벡터, 타이밍, 오디오 분석 및 영상(picture) 표시 등

3. 에러설정	: 시리얼, 비디오, 오디오

4. 에러검출	: 레벨, 라인(line), 패리티, 체크썸, CRC & EDH  에러 등

5. HD & SD-SDI

5.1. 신호검출	: 자동ㆍ수동 선택 및 에러측정

5.2. 임피던스	: 75Ω

5.3. 리턴로스	: 10㏈ 이상

5.4. 외부동기	: 자동검출

5.5. 파형조작	: EAV/SAV, RGB 변환 및 할당

5.6. 수직(Vertical)측 파형

5.6.1. 스케일	: 0V ~ 0.7V(0% ~ 100%) 이상

5.6.2. 이득	: 1x ~ 5x(가변선택)

5.6.3. 진폭정확도	: ±1% 이내

5.7. 수평(Horizental)측 파형

5.7.1. 디스플레이	: 파형 오버레이, 채널간 타이밍

6. AES/EBU(디지털 오디오 포맷)

6.1. 채널	: 임베디드 8채널 이상

6.2. 파형분석	: 레벨메타, 리사쥬, 서라운드

7. 인터페이스	: 제어포트, 이더넷

8. 무게	: 20㎏ 이하(칼라모니터 일체형 및 휴대용)

9. 운용온도	: +5℃ ~ +40℃ 이상

10. 공급전원	: 220 VAC(60 ㎐)