규격번호 : CRMO-41113721-0060(2014.12.23.)

케이블 디지털TV 복조기

Ⅰ. 개 요

본 장비는 『유선방송국설비 등에 관한 기술기준』의 ‘종합유선방송국의 주 전송장치’를 성능 검사하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 케이블 디지털TV 신호를 실시간으로 복조, 측정할 수 있어야 한다.

2. 모든 측정 항목은 자동 또는 수동으로 선택하여 측정할 수 있어야 한다.

3. 측정결과를 고해상도 모니터에 의해 표시하여야 한다.

4. 스펙트럼 측정이 가능하여야 한다.

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 변조기

1.1 복조방식*	: 64QAM 또는 256QAM

1.2 주파수 범위*	: 54㎒ ~ 1,002㎒ 이상

1.3 대역폭*	: 6㎒

1.4 레벨*	: -30dBm~-5dBm 이상

1.5 스펙트럼 잡음레벨(DANL)*	: -140㏈m 이하

1.6 측정항목 및 측정범위

1.6.1 출력레벨	: 100㏈㎶ 이상

1.6.2 위상잡음	: -93㏈c 이하(@10㎑)

1.6.3 에러벡터크기 변화(EVM)	: 2.4% 이하

1.6.4 주파수편차	: ±10ppm 이하

1.6.5 스퓨리어스	: -60㏈ 이하

2. 신호처리기

2.1 측정항목 및 측정범위

2.1.1 대역외발사	: -50㏈ 이하(@500kHz)

2.1.2 위상잡음	: -98㏈c 이하(@20㎑)

2.1.3 군지연응답	: ±50㎱ 이내

2.1.4 입력 레벨	: -20∼+20㏈㎷ 이상

2.1.5 주파수편차	: ±10 ppm 이하

2.1.6 에러벡터크기 변화(EVM)	: 0.5% 이하

2.1.7 스퓨리어스	: -60㏈ 이하

3. 기 타

3.1 RF 입력	: 75Ω(BNC 타입)

3.2 전원	: 110∼220VAC, VDC(배터리 내장)

3.3 인터페이스	: RS-232C, IEEE488 등