규격번호 : CRMO-41113711-0054(가)(2014.12.23.)

ELT 검사용 장비

Ⅰ. 개 요

본 장비는 항공용 무선설비 중 ELT(Emergency Location Transmitter) 설비의 조난 신호, 항공기 고유식별부호 판독, 주파수 및 출력 등을 검사하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. ELT 측정

2. 국제조난구조시스템(Cospas-Sarsat) 주파수 채널/프로토콜 측정

3. 측정화면(spectrum, phase, power 등) 제공

4. 측정 데이터 저장, 배터리 내장

5. 소형, 경량으로 휴대 용이

Ⅲ. 규격(＊ : 필수규격)

1. 406㎒ 측정 정확도

1.1. 주파수 안정도*	: ±2.5×10-11 이하

1.2. 측정레벨 범위	: (-13㏈m ~ +40㏈m) 이상

1.3. 주파수 정확도*	: ±100㎐ 이내

1.4. 레벨 응답*	: ±1㏈ 이하

1.5. 위상변조	: ±2.8° 이하

2. 121.5㎒/243㎒ 측정 정확도

2.1. 주파수 안정도*	: ±2.5×10-11 이하

2.2. 측정레벨 범위*	: (-28㏈m ~ +30㏈m) 이상

2.3. 주파수 정확도*	: ±100㎐ 이내

2.4. 레벨 응답(peak power)*	: ±1.5㏈ 이하

3. 일반특성

3.1. VSWR*	: 2.0 이하

3.2. 측정데이터 저장 및 출력포트	: 제공

3.3. 실시간 음성(121.5/243㎒)	: 제공

3.4. 운용 온도	: (0ﾟC ~ 45ﾟC) 이상

3.5. 전원 전압	: 220VAC(60㎐), VDC 충전

3.6. 무게	: 5㎏ 이하