규격번호 : CRMS-41113723-0061(2015.12.23.)

「무선국 서비스모니터」

Ⅰ. 개 요

본 장비는 ｢무선설비규칙｣의 ‘무선국 설비의 송・수신장치’를 성능 검사하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. RF 신호발생 및 RF 측정

2. AF 신호발생 및 AF 측정

3. RF전력, SINAD, 주파수편이, 왜율, 변조도 등 측정

4. 스펙트럼 측정

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. RF

1.1. RF 신호발생기

1.1.1. 주파수 범위	: (1㎒ ~ 2.6㎓) 이상

1.1.2. 주파수 분해능	: 1㎐이하

1.1.3. 레벨 범위	:  (-95㏈m ~ -12㏈m) 이상

1.1.4. 레벨 분해능*	: 0.1㏈ 이하

1.1.5. 입/출력 임피던스             : 50Ω

1.1.6. VSWR*	: 2.0 이하

1.2. AM 변조

1.2.1. 변조도 범위	: (0 ~ 90%) 이상

1.2.2. 변조 주파수 범위	: (100㎐ ~ 10㎑) 이상

1.2.3. 분해능                      : 3% 이하

1.2.4. 변조 정확도	: 5% 이하

1.3. FM변조

1.3.1. 편이 범위	: (0 ~ 75㎑) 이상

1.3.2. 편이 분해능	: 10㎐ 이하

1.3.3. 변조 정확도	: 5% 이하

1.4. 주파수 & 파워미터

1.4.1. 주파수 범위	: (1㎒ ~ 2.6㎓) 이상

1.4.2. 주파수 분해능	: 1㎐ 이하

1.4.3. 파워미터 범위	: (0.1 ~ 125W) 이상

1.4.4. 정확도	: 3㏈ 이하

1.5. 스펙트럼 분석기

1.5.1. 주파수 범위	: (1㎒ ~ 2.6㎓) 이상

1.5.2. 주파수 분해능	:  1㎐ 이하

1.5.3. DANL*	: -120㏈m 이하

DANL : Displayed Average Noise Level

1.5.4. 레벨 정확도	: ±2dB 이내

1.6. 복조 메터

1.6.1. 측정 범위

1.6.1.1. AM	: (0 ~ 99%) 이상

1.6.1.2. FM	: (0 ~ 75㎑) 이상

1.6.2. 정확도

1.6.2.1. AM	: ±5% 이내

1.6.2.2. FM	: ±5% 이내

2. AF

2.1. AF 신호발생기

2.1.1. 주파수 범위	: (100㎐ ~ 10㎑) 이상

2.1.2. 주파수 분해능	: 1㎐ 이하

2.1.3. 주파수 정확도	: ±1㎐ 이내

2.1.4. 출력 레벨 범위	: (1㎷ ~ 5V) 이상

2.2. 왜율 메터

2.2.1. 범위	: (1 ~ 20%) 이상

2.2.2. 정확도	: ±1% 이하

2.3. SINAD 메터

2.3.1. 측정 범위	: (3 ~ 30㏈) 이상

2.3.2. 정확도	: 0.1㏈ 이하

3. 기 타

3.1. 운용 온도 범위	: (5 ~ 45℃) 이상

3.2. 전원 공급	: 220VAC ±10%, 60㎐