[의안 2018-06] 규격번호 :  CRMS-41112901-0069(2018. 1. 12.)

휴대용방탐기 기술규격

Ⅰ. 개 요

휴대용방탐기(Ⅱ)는 방향탐지 알고리즘과 차량 탈부착이 가능한 방향탐지 안테나를 이용하여 RF 신호를 신속하고 정확하게 방향 탐지하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 운용 모드 : 수신모드, 방탐모드

2. 내장형 스피커 및 밧데리

3. 복조 : AM, FM, USB, LSB, CW

4. IF 파노라마, 스펙트럼 및 Waterfall 디스플레이

5. 메모리 및 주파수 스캔

6. 측정 데이터의 내부 저장

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 수신기(수신모드)

1.1. 주파수 범위	: 9㎑~7.5㎓ 이상

1.2. 주파수 분해능	: 1㎐ 이하

1.3. 주파수 정확도*	: ±1ppm 이내

1.4. 잡음지수*	: 20㏈(typ.) 이하

1.5. IF 대역폭	: 10㎒

1.6. 복조	: AM, FM, USB, LSB, CW 등

1.7. 메모리 채널	: 1,000개 이상

1.8. 스켈치 레벨	: -30㏈㎶~110㏈㎶ 이상

1.9. AF 출력단	: 스피커, 헤드셋 잭

1.10. 주파수조정(AFC)	: 150㎐~500㎑ 이상

1.11. 이득 조정	: AGC, MGC

1.12. 레벨*	: -137㏈m~0㏈m 이상

1.12.1. 정확도	: 최대 ±3㏈ 이내

1.13. 수신감도(DANL)* (BW 1㎑)	: -145㏈m/㎐(typ.) 이하

2. 수신안테나

2.1. 주파수 범위	: 20㎒~6㎓ 이상

2.2. 안테나 타입	: 액티브 지향성 안테나

2.3. 정재파비(VSWR)*	: 2.5(typ.) 이하(HF 안테나 제외)

2.4. RF 콘넥터	: 50Ω

3. 방탐기(방탐모드)

3.1. 주파수 범위	: 20㎒~6㎓ 이상

3.2. 방탐 방식	: Watson-Watt, correlative interferometer

3.3. 방탐 정확도*	: 3°RMS(typ.) 이하

3.4. 최소 신호 지속시간	: 10㎳ 이상

3.5. 디스플레이 분해능	: 1°이하

3.6. 채널 분해능	: 1㎐~1㎒ 이상

3.7. 운용 모드	: 고정주파수모드(FFM)

4. 방탐 안테나

4.1 주파수 범위

4.1.1. 저대역안테나	: 20㎒~1.3㎓ 이상

4.1.2. 고대역안테나	: 690㎒~6㎓ 이상

4.2. 안테나 타입	: 2개 ferrite loop, 8개 circular array

4.3. 편파	: 수직

4.4. 무게	: 7kg 이하

4.5. RF 콘넥터	: 50Ω, N형

5. IF Panorama 범위	: 10㎑~10㎒ 이상

6. 데이터 인터페이스	: LAN 또는 USB

7. 전원부 및 기타 사항

8. 전원부	: DC 충전용 배터리(탈부착형)

9.. 측정장비 무게	: 4㎏ 이하

10. 측정장비 운용시간	: 충전 배터리로 3.5시간 운용(25℃)

11. 측정장비 동작온도	: 0 ℃~50 ℃ 이상