규격번호 : CRMS-41115335-0063(2016.12.23.)

오디오 음량 측정기

Ⅰ. 개요

이 장비는 디지털 텔레비전 방송프로그램에 대한 평균 오디오 음량(I-LKFS)을 측정 및 모니터링 하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기능 및 성능

1. 기능

1.1 비디오 및 오디오신호 측정

1.2 디지털 비디오 및 오디오 신호(디지털, 돌비) 측정 Error 확인

1.3 Integrated-Loudness, Momentary-Loudness(400㎳), Short-Loudness, TP(True Peak)값 측정 및 저장 기능

1.4 웨이브 폼 분석 및 멀티모드 표시

2. 성능

2.1. 오디오 포맷	: 디지털 오디오(Embedded 및 AES/EBU 지원), Dolby 지원

2.2. 비디오 포맷	: SMPTE-292M(HD), SMPTE-372M(Dual Link), SMPTE- 425M(3G), UHD(12G/4K)

2.3. 에러 확인	: 비디오 및 오디오 신호

2.4. 음량 측정	: ITU-R BS.1770-3 알고리즘에 의한 I-LKFS, M-LKFS 측정

2.5. 오디오 측정(AES/EBU, Dolby)

2.5.1. 입력 채널	: 4채널 이상, AES 3-ID and SMPTE-276M, 32-192kHz

2.5.2. 입력 특성	: BNC, 75Ω terminated, unbalanced

2.5.3. 반사 손실	: >25㏈(75Ω, 0.1㎒~6㎒)

2.5.4. 음량 정확도	: 0.1 dB 이내(20㎐ ~ 20㎒)

2.6. 인터페이스	: 제어포트, 이더넷 등

2.7. 외부 저장기능	: 메모리 카드 또는 USB 등

2.8. 무게	: 20㎏ 이하

2.9. 운용 온도	: (+5℃ ~ +40℃) 범위 이상

2.10. 입력전원	: 220VAC ±10% 이내, 60㎐