규격번호 : CRMS-41113778-0053(가)(2016.12.23.)

항공기국 무선설비 검사용 측정 장비

Ⅰ. 개 요

본 장비는 항공기국 무선설비의 DME, 트랜스폰더, TCAS 등을 검사하는데 사용되는 장비로 무선국 검사업무에 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. DME 모드 측정

DME(Distance Measuring Equipment) : 거리측정장치

2. 트랜스폰더 모드 측정

3. TCAS 모드 측정

TCAS(Traffic Collision Avoidance System) : 공중충돌방지장치

4. ADS-B 측정

ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) : 항공기의 위치, 고도, 속도 등의 정보를 자동으로 방송하는 장치

5. 측정 데이터 저장

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. DME 모드(거리측정장치)

1.1 신호발생기

1.1.1 송신 주파수	: 962㎒ ~ 1,213㎒

1.1.2 주파수 정확도	: ±10㎑ 이내

1.1.3 송신 레벨 범위	: (-67 ~ -2㏈m) 이상

1.1.4 레벨 분해능	: 1㏈ 이하

1.1.5 레벨 정확도	: ±2㏈ 이내

1.2 측정 모드

1.2.1 측정 레벨 범위(ERP)	: (+47 ~ +64㏈m) 이상

ERP(Effective Radiated Power) : 실효 복사 전력

1.2.2 레벨 분해능	: 0.1㏈ 이하

1.2.3 레벨 정확도*	: ±2㏈ 이내

2. 트랜스폰더 모드(항공교통관제용 자동응답 장치)

2.1 신호발생기

2.1.1 질문 주파수	: 1,030㎒

2.1.2 주파수 정확도	: ±10㎑ 이내

2.1.3 측정 레벨 범위	: (-67 ~ -2㏈m) 이상

2.1.4 레벨 분해능	: 1㏈ 이하

2.1.5 레벨 정확도	: ±2㏈ 이내

2.2 측정모드

2.2.1 응답주파수(at 1,090㎒)

2.2.1.1 측정 레벨 범위	: (+45.5 ~ +59㏈m) 이상

2.2.1.2 레벨 분해능	: 0.1㏈ 이하

2.2.1.3 레벨 정확도*	: ±2㏈ 이내

2.2.2 송신 주파수

2.2.2.1 주파수 범위	: 1,087 ~ 1,093㎒

2.2.2.2 주파수 분해능	: 10㎑

2.2.2.3 주파수 정확도	: ±50㎑

2.2.3 수신 감도

2.2.3.1 수신 레벨 범위	: (-79 ~ -67㏈m) 이상

2.2.3.2 레벨 분해능	: 0.1㏈ 이하

2.2.3.3 레벨 정확도	: ±2㏈(typ.)

3. TCAS 모드(공중 충돌 방지 장치)

3.1 신호 발생기

3.1.1 TCAS 측정	: TCASⅠ, TCASⅡ 등

3.1.2 응답 주파수	: 1,090㎒

3.1.3 주파수 정확도	: ±10㎑ 이내

3.1.4 신호 레벨 범위	: (-67 ~ -2㏈m) 이상

3.1.5 레벨 분해능	: 1㏈ 이하

3.1.6 레벨 정확도	: ±2㏈ 이내

3.2 측정모드

3.2.1 응답주파수(at 1,030㎒)

3.2.2  측정 레벨 범위	: (+43 ~ +58㏈m) 이상

3.2.3  레벨 분해능	: 0.1㏈ 이하

3.2.4  레벨 정확도*	: ±2㏈ 이내

4. 일반 특성

4.1 ADS-B 측정                         : 트랜스폰더 모드 측정법을 준용

4.2 무게(안테나 포함)	: 10㎏ 이하

4.3 운용 온도	: (+5℃ ~ +40℃) 범위 이상

4.4 공급 전원

4.4.1 AC	: 110~220VAC ±10% 이내, 60㎐

4.4.2 DC 전압, 배터리 지속시간	: 4시간 이상