2016년 5월 국내‧외 위성 관련 산업동향

<목 차>

Ⅰ. 산업 및 기술 동향

1. 인도 PSLV 발사체, 상업 발사 시장에서 활약

(원문) http://e-policy.kari.re.kr/sub0306/articles/view/tableid/default_india/id/4809

2. 위성 운영 궤도 데이터 표준화 동향

(원문) http://e-policy.kari.re.kr/sub0202/articles/view/tableid/default_satellite/id/4850

Ⅱ. 위성관련 뉴스

1. 조난 선박 위치 정확히 찾는 차세대 위성시스템 8월 도입

(원문) http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016050114473681694

2. ETRI, 지상 통신망 붕괴 대용 위성통신 개발

(원문) http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20160512162312

3. 중국 원격 탐지위성 야오간 30호 성공리에 발사

(원문) http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?cID=&ar_id=NISX20160515_0014084808

4. 천문연구원, NASA와 우주 관측 위성 공동 제작

(원문) http://www.etnews.com/20160519000336

5. 中, 해킹 걱정 없는 양자위성 7월 세계 첫 발사

(원문) http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2016&no=366984

6. KT SAT, 연말 위성 2기 발사…동남아 위성시장 공략

(원문) http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1336733

Ⅲ. 보도자료

1. 2016년 우주전파 기술 및 환경 워크숍 개최

Ⅰ. 산업 및 기술 동향

1		인도 PSLV 발사체, 상업 발사 시장에서 활약

(한국항공우주연구원, 국가별동향 인도, no14, (16.04.15.))

□ 인도의 저궤도 우주발사체 시장의 변화

o PSLV의 매출 실적

- 인도의 저궤도 우주발사체 PSLV(Polar Space Launch Vehicle)가 지      난 3년 간(2013~2015년) 28기의 해외 위성을 발사해 총 8억 6백만       유로(1억 1백만 달러)의 상업 매출을 달성

o PSLV의 과거 발사 사례

- 인도우주연구기구(ISRO)가 개발한 PSLV는 1994년 첫 발사 성공 이래   2015년까지 총 77기의 위성을 발사 그중 45기의 위성이 외국 국적의 위성

- 그간 인도가 발사 해준 해외 위성은 주로 대학에서 연구 및 교육 목적으      로 개발한 수 kg ~ 수십 kg 중량의 큐브위성 또는 초소형위성으로, 주        탑재체인 자국 위성을 싣고 남는 공간에 덤으로 실려 발사

o 최근 PSLV의 발사 구매 사례

- 최근 들어서는 해외 고객들이 PSLV를 이용해 상용 위성 등 수백 kg 중      량의 실용급 소형위성을 발사하는 경우가 늘고 있음

- 해외 고객만을 위한 PSLV 발사 사례도 생겨나고 있음

‣ 2014년 6월 프랑스(Airbus)의 Spot-7 위성(714kg)과 독일, 캐나다, 싱가        포르의 초소형위성 4기

‣ 2015년 7월에는 SSTL의 DMC-3 위성(447kg) 3기를 포함한 영국 위성 5기

‣ 2015년 12월에는 TeLEOS-1(550kg)을 포함한 싱가포르 위성 6기

o 저궤도 우주 발사 시장에서 PSLV가 각광을 받게 된 주요 이유

- 최근 들어 급격하게 늘고 있는 소형 위성 발사 수요에 대응할 수 있는       발사체의 공급이 부족하기 때문으로 분석

‣ 특히 기존 경쟁 상대라고 할 수 있는 러시아/우크라이나의 발사체             Dnepr는 현재 운영이 중단된 상태

‣ SpaceX의 Falcon-1도 서비스를 중단 한 상태

‣ 일본의 Epsilon과 유럽의 Vega가 시장에 진입하려는 단계에 있지만 신        뢰성 및 가격 경쟁력 면에서는 아직까지 PSLV가 우위를 점하고 있음

- 현재 민간 벤처 기업을 중심으로 소형위성 전용 발사체의 개발이 활발하      게 진행되고 있으나 서비스 제공 단계에 도달하기 까지는 당분간 시간이      걸릴 것으로 보임

□ PSLV의 미국시장 진입

o 인도는 최근 미국 국적의 위성을 최초로 발사하는 성과를 이룸

- 2015년 9월 미국 Spire Global사의 큐브위성 (Lwmur-2, 4kg) 4기가 PSLV  로 발사되면서 미국은 인도의 발사체를 이용한 20번째 국가가 됨

‣ Spire Global사는 최근 주목을 받고 있는 초소형위성 군집 기반 위성         서비스를 제공하려는 벤처기업 중의 하나

- 올해 5월에는 Google이 인수해 화제가 된 Terra Bella(구 Skybox Imaging)      의 위성(Skyssat-C1, 120kg)도 PSLV를 이용해 발사 될 계획

□ 향후 계획

o 인도는 지난 2월 PSLV 발사체를 민영화하는 방안을 밝힘

- 우주기술의 상업 판매를 담당하고 있는 국영기업 Antrix가 이끄는 민간   컨소시움에게 2020년까지 PSLV의 제작 및 운영을 넘기겠다는 것

- 인도는 이를 통해 PSLV 발사 횟수를 현행의 2배 이상인 연간 12기에서   18기로 확대하고 발사체 운영을 효율화 하는 것을 기대

o 정지궤도 발사체 GSLV-MkⅢ 개발

- 올해 12월 인도는 신규 개발한 정지궤도 발사체 GSLV-MkⅢ 개발을 위해      기술적으로 한 단계 더 발전된 가스발생기 사이클(gas generator cycle)       방식의 극저온 엔진(CE-20)을 신규 개발

‣ 2001년 처음 발사된 인도의 정지궤도 발사체인 GSLV는 저궤도 발사체        인 PSLV에 비해 아직까지 발사 실적이 저조하고 신뢰도도 매우 낮음

‣ MkⅠ의 경우 현재까지 6번의 발사 중 2번, MkⅡ의 경우 3번의 발사          중 2번의 발사에 성공

- 인도가 야심차게 개발한 GSLV-MkⅢ가 향후 상업 발사 서비스 시장에서 PSLV와 어깨를 나란히 할 수 있을지 주목됨

2		위성 운영 궤도 데이터 표준화 동향

(한국항공우주연구원, 기술동향 위성, no643, (16.05.13.))

□ 위성 운영 궤도 데이터

o 우주 분야의 국제협력에 따른 데이터 공유

- 우주 분야의 국제협력이 활발해 짐에 따라 위성 운영 시 궤도 데이      터를 서로 다른 기관끼리 주고받는 경우가 빈번

- 궤도 데이터 인터페이스는 위성 추적 및 항법 지원을 위한 발사 전      계획, 위성 추적을 위한 스케줄링, 궤도 데이터 비교 및 분석, 궤도       결정 및 궤도 예측과 같은 궤도정보 교환, 위성 간의 물리적, 전자       기적 간섭 해석, 충돌회피 연구, 궤도조정 협력·운영 등을 위해 사용

o 궤도 데이터 표준

- 궤도 데이터 표준은 CCSDS 문서체계의 Mission Operations &  Management       Area(MOIMS)에 해당

※ CCSDS(Consultative Committee for Space Date Systems) : 우주 데이터 시스  템 자문위원회로 우주 관련 정보의 상호 교환을 목적으로 데이터 표준 개발  에 참여한 우주기관들의 국제 조직

- 이 분야에서는 위성 및 지상국을 운영하는데 있어 적용 가능한 표      준화 및 절차를 주로 다룸

- 임무운영(mission operations)과 임무활용(mission utilization) 간의 관      련 정보 전달을 최대한 원활하게 하고자 총 36건의 문서가 발간

- CCSDS에서는 궤도 데이터를 OPM(Orbit Parameter Message), OMM(Oribit  Mean-Element Message), OEM(Orbit Ephemeris Message)으로 구분하여 각각의 표준 양식을 제시

- 궤도 데이터의 파일 포맷은 ASCII 텍스트 포맷을 추천하고 있고, 현      재에는 각 파일이 하나의 위성을 나타냄

- 향후에는 여러 개의 위성을 하나의 파일에 같이 나타내는 방안도       고려중인 것으로 알려짐

- OPM(Orbit Parameter Message)

‣ OPM은 특정 기산시점(Epoch)에 위성의 위치 및 속도를 나타내는        것으로, 흔히 위성(궤도)의 순간 상태벡터(Osculating State Vector)       를 주고받을 때 사용

‣ OPM 데이터를 받으면 원하는 시점에 궤도를 계산해야 하므로 궤도전       파기가 필요하게 되는데, 궤도전파의 정밀도를 높이기 위하여 위성의       질량, 면적, 공분산 정보도 선택적으로 OPM에 추가될 수 있음

‣ 가능하다면 궤도전파 모델링, 교란력 정보 등이 OPM을 상호 교환       하는 기관 간에 동일할 경우 가장 높은 정밀도가 보장

- OMM(Oribit Mean-Element Message)

‣ OMM은 일반적으로 많이 알려진 TLE(Two-Line Element) 형태의   평균궤도 데이터를 표준화한 것으로, 상호 포맷 변환도 쉽게 가능

‣ OMM의 구조는 OPM과 동일하게 헤더, 메타데이터, 데이터, 주석(선       택사항)으로 구분

- OEM(Orbit Ephemeris Message)

‣ OEM은 시간에 따른 위치 및 속도를 나타내는 것으로, 필요 시 가       속도도 포함시킬 수 있음

‣ OEM 파일의 구성은 헤더, 메타데이터, Ephemeris 데이터, 공분산       행렬(선택사항) 및 주석(선택사항)으로 구분

□ 시 사 점

o 위성운영 분야에 대한 국제협력 강화의 필요성

- 현재 운영되고 있는 아리랑 위성의 경우에도 해외 기관과의 다양한        형태의 상호 협력이 수행되고 있고 이와 관련된 궤도 데이터 교환         도 빈번하게 발생하고 있어 궤도 데이터 표준화 포맷을 지원하고 있음

- 향후에도 위성운영 분야에 국제협력 다변화 등을 고려하여 관련 표      준화 동향을 지속적으로 파악하여 대응해 나가야 할 것

- 더 나아가 표준화 작업에도 적극 참여하는 것이 적절할 것으로 판단

Ⅲ. 보도자료

1		2016년 우주전파 기술 및 환경 워크숍 개최

(2016. 5. 11. 미래창조과학부)

□ 우주환경에 의한 위성항법시스템(GPS) 교란과 대응

o 2016년 우주전파 기술 및 환경 워크숍 개최

- 국립전파연구원 우주전파센터는 5월 13일(금) 한국전자파학회와 공      동으로 「2016년 우주전파 기술 및 환경 워크숍」을 개최

- 이번 워크숍은 우주환경 변화 등에 따른 위성항법시스템(GPS) 분야      의 대응방안 논의와 정보교류를 목적으로 관련 전문가 14명의 발표      가 진행될 예정

‣ 태양흑점 폭발 등 급격한 우주환경의 변화는 최근에 발생한 인위        적인 GPS 전파교란처럼 GPS의 위치오차를 증가시키거나 인공위        성의 오작동을 초래 할 수 있음

‣ 4차 산업혁명, 사물인터넷(IoT) 등에 따라 각종 첨단 전자기기의         활용이 확산되면서 이러한 우주환경 변화에 따른 전파재난 가능        성에도 반드시 대비해야 할 것

※ ‘우주환경’은 우주 또는 지상에서 운영되는 첨단기술 시스템의 성능이나 인체·        생활 등에 영향을 미칠 수 있는 태양, 태양풍, 지구 자기장, 전리층 및 대기권        의 상태를 의미

- 두 번째를 맞이하는「우주전파 기술 및 환경 워크숍」은 우주환경      과 전파공학 분야 관계자의 정보교류를 위한 행사

- 이번 워크숍을 통해 창조경제 실현의 한 축인 우주개발과 ICT 분야      의 산‧학‧연 간 협력의 장을 마련할 계획