2016년 8월 국내‧외 위성 관련 산업동향

<목 차>

Ⅰ. 산업 및 기술 동향

1. 우리나라 최초로 우주에서 기상을 관측하는 천리안 위성

(원문) http://www.kari.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000064/selectBoardArticle.do?nttId=5644

2. 中,양자통신위성발사, 어떤 의미일까?

(원문)  http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=296307

Ⅱ. 위성관련 뉴스

1. 日,‘초소형 위성’전용로켓 12월 쏘아올린다

(원문) http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016080109375520608

2. 中, 첫 자체제작 이동통신 위성 발사

(원문) http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/08/07/0200000000AKR20160807047400083.HTML

3. 1조원 투입 軍 정찰위성 사업 본격화 … 쎄트렉아이·KAI 수주경쟁

(원문) http://www.edaily.co.kr/news/newsRead.edy?SCD=JF31&DCD=A00603&newsid=03155366612745352

4. 中, 고해상도 관측위성 가오펀 3호 발사 성공

(원문) http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?cID=&ar_id=NISX20160810_0014279327

5. 日, 北미사일 도발 대비 위성 상시 감시망 구축 … 中 견제 포석도

(원문) http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/08/18/0200000000AKR20160818044151073.HTML

6. SpaceX, 재사용 로켓 사용한 최초 민간 계약 성사

(원문) http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016083110480342257

Ⅰ. 산업 및 기술 동향

1		우리나라 최초로 우주에서 기상을 관측하는 천리안위성

(한국항공우주연구원 기술동향, 위성, no654, (16.08.12))

□ 천리안 위성

o 위치 : 지구 적도상공 35,800km의 정지궤도에서 동경 128.2°

o 임무 : 기상, 해양, 통신

- 한반도, 아시아지역, 지구전면의 기상현상 촬영

- 항공우주연구원에서 관제하고 기상청에서 기상영상을 수신/처리

o 발사 이전과 이후

- (발사 이전) 일본 등 외국기상위성 자료를 30분 간격으로 수신하여 단순 영상분석을 통한 기상예보 지원

- (발사 이후) 약 8분 간격으로 한반도 주변 기상을 집중적으로 관측 및 독자적인 자료처리

□ 천리안 위성의 기상 탑재체

o 천리안위성의 기상탑재체(Meteorological Imager : MI)

- 가시광선 채널 1개, 적외선 채널 4개로 총 5개의 분광 채널을 가지고 있으며 하나의 촬영 지역에 대해 1개의 가시광선 영상과 4개의 적외선 영상, 전체 5개의 영상을 동시에 생성

① 가시광선 채널 - 중심 파장 0.675㎛, 주간 구름 영상, 황사·산불·연무 관측, 대기운동벡터에 활용

② 단파적외 채널 - 중심 파장 3.75㎛, 야간 안개 및 하층운, 산불감지, 지면 온도 추출

③ 수증기채널 - 중심 파장 6.75㎛, 중상층 대기 수증기량, 상층대기 운동 파악

④ 적외1채널, ⑤적외2채널 - 중심 파장이 각 각 10.8㎛, 12.0㎛이며 구름 정보, 해수면 온도, 황사관측에 쓰임.

□ 천리안 위성의 공간 해상도

o 영상별 공간 해상도

- 가시광선 영상의 공간 해상도는 위성 직하점에서 1㎞

- 적외선 영상의 공간 해상도는 위성 직하점에서 4㎞

o 지구의 곡면 효과로 인해, 천리안위성의 직하점의 위치에서 공간 해상도가 가장 좋고, 직하점에서 멀어져 지구의 가장자리 쪽으로 갈수록 공간 해상도가 나빠진다.

※ 위성 직하점 – 위성과 지구의 중심을 연결하는 직선이 지구표면과 만나는 점, 정지위성의 위성 직하점은 적도상에 있음

□ 천리안 위성의 정규 임무 촬영 영상

① 전구 영상 - 천리안위성이 바라보는 지구 전체 모습이 동그랗게 촬영

② 북반구확장지역 영상 - 대략 동경 88°~ 동경 167°와 북위 60°~ 남위 10°의 아시아 및 태평양 지역이 촬영

③ 한반도 지역 영상 - 한반도를 중심으로 1,000km×1,000km 지역 촬영

□ 천리안 위성의 기상 관측 임무

① 정상 관측 모드 - 전구 영상은 3시간 간격으로 촬영하여 하루에 8개가 생성되고, 전구 영상 촬영 이외의 시간에는 북반구 확장지역 영상 촬영이 15분마다 반복된다.

② 특별 관측 모드 - 태풍, 호우 등의 악기상을 위함. 전구영상, 북반구 확산지역 영상 촬영 직후에 한반도 지역 영상이 추가되며 한반도 주변 기상 관측은 평균적으로 약 8분 간격으로 가능

2		中 양자통신위성 발사, 어떤 의미일까

(2016. 8.16. 이코노믹리뷰)

신화통신은 16일 주취안 위성발사센터에서 세계최초 양자통신위성을 탑재한 장정 2-D로켓이 발사됐다고 보도했다. 위성의 이름은 중국 춘추전국시대 철학가이자 과학자, 기술자였던 묵자(Mozi)다. 무게는 약 600㎏이며, 90분마다 한 번씩 지구를 한 바퀴 돈다.

□ 양자 통신

o 양자(quantum)들이 가진 특성(복제불가, 양자중첩 등)을 이용, 송신자와 수신자 간에 암호 키를 생성해 데이터를 암호화한 통신이다. 양자를 통해 암호 키를 생성하면 제3자가 복제하려 할 경우 복제가 불가능하다. 절대 보안이 가능해져 보안이 생명인 국방·안보뿐 아니라 금융·자율주행자동차·모바일인터넷 등에서 활용될 수 있다.

- 양자통신이 상용화될 경우 보안 패러다임 전환을 통한 금융 분야 혁신이 예고되는 한편 국가안보 증진에도 직결될 것으로 보임

□ 중국의 양자 통신 프로젝트

o 중국과학원과 중국과학기술대는 2011년부터 양자통신위성 프로젝트를 진행. 연구팀은 이번에 발사한 양자통신위성을 상용화를 위한 시험을 진행할 예정

- 양자통신위성은 궤도 진입 후 3개월간 궤도 운행 테스트를 거칠 예정이며 지상국과 위성 간 장거리 양자통신을 시도한다. 연구팀은 최근 양자를 활용한 단거리 통신에 성공한 바 있는데, 위성 시험을 성공하면 양자통신을 전 지구적 규모로 확대할 수 있다.

o 중국은 양자통신 기술 상용화를 위해 중국 4곳에 지상 거점을 마련했으며, 베이징에서 상하이에 이르는 2000㎞규모의 양자통신 네트워크 구축도 추진 중.

□ 양자통신 상용화 추진 현황

미국·독일·일본을 비롯해 한국 등 주요 통신 선진국이 양자통신을 연구하고 있지만 이번 발사로 중국보다는 상용화 단계에서 뒤처진 것으로 보임

o 국외

- (미국) 2012년 소형 위성에 적용가능한 양자통신기술을 개발했지만 이후 비공개로 연구를 진행

- (유럽우주국(ESA)) 지난해 10억 유로를 투입해 2018년 발사를 목표로 양자통신위성 개발에 착수

o 국내

- SK텔레콤과 미래창조과학부가 국내 최초로 양자암호통신 시험망을 구축 중

- 2016년 2월 미래부는 국내 최초로 양자암호통신 시험망을 구축하고 시험·인증 등을 지원하기 위한 ‘양자암호통신 테스트베드’를 개소.

□ 전 망

o (현황) 글로벌 주요 국가들은 국가보안법 차원에서 양자통신과 양자 컴퓨터 개발 연구를 추진해왔으며 정보 보안기관이나 국방 관련 기관들을 통해 비밀리에 자체 개발 또는 지원하는 등 국가적 자원을 집중시키고 있는 정황이 포착

o 양자통신과 같은 미래보안 통신 시스템 개발 수준이 낮은 국가는 향후 정보의 일방적 유출을 막을 수 없을 것이라는 전망