2014년 12월 신규 발사위성 현황

12월에는 총 24기의 위성 및 유인우주선이 성공적으로 발사되었다.

정지위성 GSAT-16(통신, 인도) 등 5기, 비정지위성 Hayabusa-2(소행성탐사, 일본) 등 18기 및 기타 Orion EFT-1(유인우주선, 미국) 1기이며

러시아는 신형 중량급 Angara-A5 로켓의 첫 시험발사를 성공하였고, 미국의 Orion우주선은 화성탐사를 위한 첫번째 탐사비행시험(EFT-1)을 성공적으로 수행하였다.

1. 신규 발사위성 현황

구 분	정지궤도 위성	비정지궤도 위성	기 타	발사실패	계
1월	3	5	1	0	9
2월	3	10	1	0	14
3월	4	2	1	0	7
4월	4	10	2	0	16
5월	1	11	1	1	14
6월	0	45	0	0	45
7월	3	53	3	0	59
8월	1	7	0	2	10
9월	5	7	2	0	14
10월	4	6	1	31	42
11월	0	9	1	0	10
12월	5	18	1	0	24
누 계	33	183	14	34	264

※ 기    타 : 유·무인우주선, 화물운반 등

※ 발사실패

o 위      성 : EXPRESS-AM4R(5월,폭발), Galileo-FOC FM1(8월,궤도미달), Galileo-FOC FM2 (8월, 궤도미달), Express-AM 6(10월,궤도미달), Flock-1d 1∼26(10월,폭발), Arkyd-3 (10월,폭발), RACE(10월,폭발), GOMX(10월,폭발)

o 우주화물선 : Cygnus CRS-3(10월,폭발)

2. 종류별 세부내역

가. 정지궤도 위성 (5기)

연번	위성명	발사일	고유번호	식별번호	국가명	임 무	궤 도	비 고
1	GSAT 16	12.06	2014-078A	40332	인도	통신	55° E
2	DirecTV 14	12.06	2014-078B	40333	미국	통신	99.2° W
3	Yamal 401	12.15	2014-082A	40345	러시아	통신	90° E
4	Astra 2G	12.28	2014-089A	40364	룩셈부르크	통신	28° E
5	FY 2G	12.31	2014-090A	40367	중국	기상	86.5° E

나. 비정지궤도 위성 (18기)

연번	위성명	발사일	고유번호	식별번호	국가명	임 무	비고
1	Hayabusa 2	12.03	2014-076A	40319	일본	소행성탐사
2	Shin’en 2	12.03	2014-076B	40320	일본	기술, 행성간 이동
3	DESPATCH (ARTSAT 2)	12.03	2014-076C	40321	일본	예술, 아마추어 통신
4	PROCYON	12.03	2014-076D	40322	일본	소행성탐사
5	CBERS-4 (ZY-1 04)	12.07	2014-079A	40336	중국, 브라질	지구탐사
6	Yaogan 25A	12.10	2014-080A	40338	중국	지구탐사
7	Yaogan 25B	12.10	2014-080B	40339	중국	지구탐사
8	Yaogan 25C	12.10	2014-080C	40340	중국	지구탐사
9	USA 259 (Trumpet-F/O-2 1)	12.13	2014-081A	40344	미국	군사
10	O3b FM9	12.18	2014-083D	40351	영국	통신
11	O3b FM10	12.18	2014-083A	40348	영국	통신
12	O3b FM11	12.18	2014-083B	40349	영국	통신
13	O3b FM12	12.18	2014-083C	40350	영국	통신
14	Kondor-E	12.19	2014-084A	40353	러시아, 남아프리카	지구탐사
15	IPM	12.23	2014-085A	-	러시아	비행체 평가
16	Kosmos 2503, Lotos 1 (14F145)	12.25	2014-086A	40358	러시아	군사
17	Resurs-P (47KS)	12.26	2014-087A	40360	러시아	지구탐사, 우주선
18	Yoagan 26	12.27	2014-088A	40362	중국	지구탐사

다. 기타 (1기)

연번	위성명	발사일	고유번호	식별번호	국가명	임 무	비고
1	Orion EFT-1	12.05	2014-077A	40329	미국	유인우주선

※ 자료출처

- http://space.skyrocket.de(Gunter's Space Page)

- http://www.orbiter-forum.com

- https://www.space-track.org

- http://www.satbeams.com

- http://celestrack.com

- http://www.n2yo.com

- http://www.satlaunch.net 등

□ 정지궤도 위성(1)

[그림 : ISRO]
이 름 Name	GSAT-16
고유번호 International Designator	2014-078A
식별번호 Catalog Number	40332
발 사 일 Launch Date	2014-12-06
국 가 명 Country	인도
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	French Guiana (프랑스)
발 사 체 Launch Vehicle	Ariane-5ECA
운 용 자 Operator	Insat
제조업체 Contractors	ISRO (Indian Space Research Organization)
위성중량 Mass	3150 kg
궤 도 Orbit	55° E
주 파 수 Frequency	C밴드, KU밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	12년
비 고 Comment	INSAT-3E를 대체하여 인도 전역에 다양한 통신서비스를 중계하기 위한 통신위성으로 48개 트랜스폰더(Nomal-C밴드 24개, Extended-C밴드 12개, Ku밴드 12개) 설치

□ 정지궤도 위성(2)

[그림 : SSL]
이 름 Name	DirecTV 14
고유번호 International Designator	2014-078B
식별번호 Catalog Number	40333
발 사 일 Launch Date	2014-12-06
국 가 명 Country	미국
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	French Guiana (프랑스)
발 사 체 Launch Vehicle	Ariane-5 ECA
운 용 자 Operator	DirecTV
제조업체 Contractors	Space System Loral(SSL)
위성중량 Mass	6300 kg
궤 도 Orbit	99.2° W
주 파 수 Frequency	Ka밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	15년
비 고 Comment	고화질 및 새로운 서비스 확대를 위한 Ka밴드와 리버스 DBS 대역을 사용하는 통신위성

<참고> Coverages and Footprints (출처 : www.satbeams.com)

Ka-Band NATL Beam (predicted)

□ 정지궤도 위성(3)

[그림 : TAS]
이 름 Name	Yamal 401
고유번호 International Designator	2014-082A
식별번호 Catalog Number	40345
발 사 일 Launch Date	2014-12-15
국 가 명 Country	러시아
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	Baikonur Cosmodrome(카자흐스탄)
발 사 체 Launch Vehicle	Proton-M Briz-M
운 용 자 Operator	Gazprom Space System
제조업체 Contractors	ISS Reshetnev(prime), Thales Alenia Space(payload)
위성중량 Mass	2976 kg
궤 도 Orbit	90° E
주 파 수 Frequency	Ku밴드, C밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	15년
비 고 Comment	러시아의 통신위성으로 53개의 Transponder 설치(36개 Ku밴드와 17개 C밴드)

<참고> Coverages and Footprints (출처 : www.gazprom-spacesystem.ru)

C-Band Northern Beam

Ku-Band Northern Beam

Ku-Band Russian Beam

□ 정지궤도 위성(4)

[그림 : EADS Astrium]
이 름 Name	Astra 2G
고유번호 International Designator	2014-089A
식별번호 Catalog Number	40364
발 사 일 Launch Date	2014-12-28
국 가 명 Country	룩셈부르크
임 무 Mission	통신 (직접위성방송)
발 사 장 Launch Site	Baikonur Cosmodrome(카자흐스탄)
발 사 체 Launch Vehicle	Proton-M Briz-M
운 용 자 Operator	SES-Astra
제조업체 Contractors	Airbus Defence and Space
위성중량 Mass	6020 kg
궤 도 Orbit	28.2° E
주 파 수 Frequency	Ku밴드, Ka밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	15년
비 고 Comment	유럽, 중동 및 아프리카에 차세대 방송, VSAT, 광대역서비스를 제공하고 Ka밴드를 통해 유럽과 아프리카를 연결하기 위한 통신위성으로 66개의 Transponder가 설치됨(62개 Ku밴드와 4개 Ka밴드)

<참고> Coverages and Footprints (출처 : www.ses.com)
Europe Ku-Band Beam	UK Ku-Band Spot Beam
West Africa Ku-Band Beam	Europe Interconnect Ka-Band Beam

□ 정지궤도 위성(5)

[그림 : ]
이 름 Name	FY-2G
고유번호 International Designator	2014-090A
식별번호 Catalog Number	40367
발 사 일 Launch Date	2014-12-31
국 가 명 Country	중국
임 무 Mission	기상
발 사 장 Launch Site	Xichang Space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-3A (Chang Zheng-3A)
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	-
위성중량 Mass	1380 kg
궤 도 Orbit	86.5° E
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	FY-2 시리즈의 7번째 기상관측 위성으로 구름최고온도, 해수면온도, 바람장분포등의 관측을 위한 S-VISSR(Stretched Visible and Spin Scan Radiometer) 탑재

□ 비정지궤도 위성(1)

[그림: JAXA]
이 름 Name	Hayabusa 2
고유번호 International Designator	2014-076A
식별번호 Catalog Number	40319
발 사 일 Launch Date	2014-12-03
국 가 명 Country	일본
임 무 Mission	소행성탐사(Asteroid lander and sample return)
발 사 장 Launch Site	Tanegashima Space Center(일본)
발 사 체 Launch Vehicle	H-2A-202
운 용 자 Operator	JAXA
제조업체 Contractors	-
위성중량 Mass	590kg
궤 도 Orbit	비정지(Heliocentric)
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	세계 최초로 소행성 시료 채취에 성공한 하야부사1호를 개량한 기종 소행성(1999JU3)탐사 및 샘플채취로 태양계의 탄생과 생명의 기원을 밝히는 것을 목표로 하는 소행성 무인탐사우주선 ※ 2018년 6~7월 행성도착 예정, 지구 귀환 예정일은 2020년 11~12월경

□ 비정지궤도 위성(2)

[그림: UNISEC]
이 름 Name	Shin’en 2
고유번호 International Designator	2014-076B
식별번호 Catalog Number	40320
발 사 일 Launch Date	2014-12-03
국 가 명 Country	일본
임 무 Mission	기술, interplanetary
발 사 장 Launch Site	Tanegashima Space Center(일본)
발 사 체 Launch Vehicle	H-2A-202
운 용 자 Operator	kagoshima University
제조업체 Contractors	kagoshima University
위성중량 Mass	15kg
궤 도 Orbit	0.7AU ×1.3AU, 0°, (Heliocentric orbit)
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	달까지 먼 거리의 장거리 통신기술 및 초경량위성의 신기술 개발

□ 비정지궤도 위성(3)

[그림: ARTSAT]
이 름 Name	DESPATCH (ARTSAT 2)
고유번호 International Designator	2014-076C
식별번호 Catalog Number	40321
발 사 일 Launch Date	2014-12-03
국 가 명 Country	일본
임 무 Mission	Art, 아무추어통신
발 사 장 Launch Site	Tanegashima Space Center(일본)
발 사 체 Launch Vehicle	H-2A-202
운 용 자 Operator	ARTSAT project, Tama Art University
제조업체 Contractors	ARTSAT project, Tama Art University
위성중량 Mass	30kg
궤 도 Orbit	Solar orbit
주 파 수 Frequency	437.325 MHz
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	7일
비 고 Comment	ESPATCH(Deep Space Amature Troubadour’s Challenge) 지구로부터 300만km의 거리에서의 최상의 아마추어 무선(DX교신)을 제공

□ 비정지궤도 위성(4)

[그림: JAXA]
이 름 Name	PROCYON
고유번호 International Designator	2014-076D
식별번호 Catalog Number	40322
발 사 일 Launch Date	2014-12-03
국 가 명 Country	일본
임 무 Mission	소행성탐사(Asteroid lander and sample return)
발 사 장 Launch Site	Tanegashima Space Center(일본)
발 사 체 Launch Vehicle	H-2A-202
운 용 자 Operator	JAXA
제조업체 Contractors	-
위성중량 Mass	59kg
궤 도 Orbit	비정지(Heliocentric)
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	PROCYON(PRoximate Object Close flYby With Optical Navigation) 심우주에서의 발전, 열제어, 자세제어, 궤도제어, 통신 등의 기술시현 및 소행성 근접비행관측을 위한 위성

□ 비정지궤도 위성(5)

(그림: INPE)
이 름 Name	CBERS-4 (ZY-1 04)
고유번호 International Designator	2014-079A
식별번호 Catalog Number	40336
발 사 일 Launch Date	2014-12-05
국 가 명 Country	중국, 브라질
임 무 Mission	지구탐사
발 사 장 Launch Site	Taiyuaun space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-4B
운 용 자 Operator	CRESDA, INPE
제조업체 Contractors	CAST
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	CBERS(China Brazil Earth Resources Satellite) 탑제체에 4대의 카메라(MUX카메라, PAN카메라, IRS카메라, WFI카메라) 설치

□ 비정지궤도 위성(6)

[그림: CAST]
이 름 Name	Yaogan 25A
고유번호 International Designator	2014-080A
식별번호 Catalog Number	40338
발 사 일 Launch Date	2014-12-10
국 가 명 Country	중국
임 무 Mission	지구탐사
발 사 장 Launch Site	Jiquan Space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-4C
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	CAST (Chinese Academy of Space Technology)
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	1,096.6 km x 1,085.1 km, 63.4°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	3기의 편대로 구성된 중국 해양감시 위성으로 미국의 해양감시 위성 NOSS(Naval Ocean Surveilance Satellites)와 유사함

□ 비정지궤도 위성(7)

[그림: CAST]
이 름 Name	Yaogan 25B
고유번호 International Designator	2014-080B
식별번호 Catalog Number	40339
발 사 일 Launch Date	2014-12-10
국 가 명 Country	중국
임 무 Mission	지구탐사
발 사 장 Launch Site	Jiquan Space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-4C
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	CAST (Chinese Academy of Space Technology)
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	1,098.8 km x 1,084.2 km, 63.4°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	3기의 편대로 구성된 중국 해양감시 위성으로 미국의 해양감시 위성 NOSS(Naval Ocean Surveilance Satellites)와 유사함

□ 비정지궤도 위성(8)

[그림: CAST]
이 름 Name	Yaogan 25C
고유번호 International Designator	2014-080C
식별번호 Catalog Number	40340
발 사 일 Launch Date	2014-12-10
국 가 명 Country	중국
임 무 Mission	지구탐사
발 사 장 Launch Site	Jiquan Space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-4C
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	CAST (Chinese Academy of Space Technology)
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	1,124.0 km x 1,115.9 km, 63.4°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	3기의 편대로 구성된 중국 해양감시 위성으로 미국의 해양감시 위성 NOSS(Naval Ocean Surveilance Satellites)와 유사함

□ 비정지궤도 위성(9)

사 진 없 음
이 름 Name	USA 259 (Trumpet-F/O 1)
고유번호 International Designator	2014-081A
식별번호 Catalog Number	40344
발 사 일 Launch Date	2014-12-13
국 가 명 Country	미국
임 무 Mission	군사
발 사 장 Launch Site	Vandenberg Air Force Base (미국)
발 사 체 Launch Vehicle	Atals-5(541)
운 용 자 Operator	USAF (United States Air Force)
제조업체 Contractors	-
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	2,101km x 37,748km, 62.8°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	군사위성

□ 비정지궤도 위성(10)

[그림: Thales Alenia]
이 름 Name	O3b FM9
고유번호 International Designator	2014-083D
식별번호 Catalog Number	40351
발 사 일 Launch Date	2014-12-18
국 가 명 Country	영국
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	rench Guiana (프랑스)
발 사 체 Launch Vehicle	Soyuz-STB Fregat-MT
운 용 자 Operator	O3b Network Ltd.
제조업체 Contractors	Thales Alenia Space
위성중량 Mass	700kg
궤 도 Orbit	7,824km, 0°
주 파 수 Frequency	Ka밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	10년
비 고 Comment	O3b 네트워크는 최대 10Gbps의 속도(총 용량 160Gbps)로 신흥시장 및 전세계 개발도상국에 최소지연시간의 인터넷 서비스 제공을 목표로 현재까지 12기의 위성이 발사되었고 추후 4기가 더 추가될 예정

□ 비정지궤도 위성(11)

[그림: Thales Alenia]
이 름 Name	O3b FM10
고유번호 International Designator	2014-083A
식별번호 Catalog Number	40348
발 사 일 Launch Date	2014-12-18
국 가 명 Country	영국
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	rench Guiana (프랑스)
발 사 체 Launch Vehicle	Soyuz-STB Fregat-MT
운 용 자 Operator	O3b Network Ltd.
제조업체 Contractors	Thales Alenia Space
위성중량 Mass	700kg
궤 도 Orbit	7,824 km, 0°
주 파 수 Frequency	Ka밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	10년
비 고 Comment	O3b 네트워크는 최대 10Gbps의 속도(총 용량 160Gbps)로 신흥시장 및 전세계 개발도상국에 최소지연시간의 인터넷 서비스 제공을 목표로 현재까지 12기의 위성이 발사되었고 추후 4기가 더 추가될 예정

□ 비정지궤도 위성(12)

[그림: Thales Alenia]
이 름 Name	O3b FM11
고유번호 International Designator	2014-083B
식별번호 Catalog Number	40349
발 사 일 Launch Date	2014-12-18
국 가 명 Country	영국
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	rench Guiana (프랑스)
발 사 체 Launch Vehicle	Soyuz-STB Fregat-MT
운 용 자 Operator	O3b Network Ltd.
제조업체 Contractors	Thales Alenia Space
위성중량 Mass	700kg
궤 도 Orbit	7,824 km, 0°
주 파 수 Frequency	Ka밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	10년
비 고 Comment	O3b 네트워크는 최대 10Gbps의 속도(총 용량 160Gbps)로 신흥시장 및 전세계 개발도상국에 최소지연시간의 인터넷 서비스 제공을 목표로 현재까지 12기의 위성이 발사되었고 추후 4기가 더 추가될 예정

□ 비정지궤도 위성(13)

[그림: Thales Alenia]
이 름 Name	O3b FM12
고유번호 International Designator	2014-083C
식별번호 Catalog Number	40350
발 사 일 Launch Date	2014-12-18
국 가 명 Country	영국
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	rench Guiana (프랑스)
발 사 체 Launch Vehicle	Soyuz-STB Fregat-MT
운 용 자 Operator	O3b Network Ltd.
제조업체 Contractors	Thales Alenia Space
위성중량 Mass	700kg
궤 도 Orbit	7,824 km, 0°
주 파 수 Frequency	Ka밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	10년
비 고 Comment	O3b 네트워크는 최대 10Gbps의 속도(총 용량 160Gbps)로 신흥시장 및 전세계 개발도상국에 최소지연시간의 인터넷 서비스 제공을 목표로 현재까지 12기의 위성이 발사되었고 추후 4기가 더 추가될 예정

□ 비정지궤도 위성(14)

[그림 : NPO Mashinostroyeniya]
이 름 Name	Kondor-E1
고유번호 International Designator	2014-084A
식별번호 Catalog Number	40353
발 사 일 Launch Date	2014-12-19
국 가 명 Country	러시아, 남아프리카
임 무 Mission	지구탐사
발 사 장 Launch Site	Baikonur Cosmodrome(카자흐스탄)
발 사 체 Launch Vehicle	Strera
운 용 자 Operator	Russian Ministry of Defense
제조업체 Contractors	NPO Mashinostroyeniya
위성중량 Mass	1100kg
궤 도 Orbit	449 km, × 502 km, 74.75°
주 파 수 Frequency	S밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	5년
비 고 Comment	S밴드 대역의 SAR(합성개구레이더, 해상도:1∼3m)을 탑재한 민간용 소형 지구관측위성으로 군용은 Kondor-1으로 구분함

□ 비정지궤도 위성(15)

[그림 : Igor Marinin]
이 름 Name	IPM
고유번호 International Designator	2014-085A
식별번호 Catalog Number	-
발 사 일 Launch Date	2014-12-23
국 가 명 Country	러시아
임 무 Mission	비행체 평가(Vehicle Evalution)
발 사 장 Launch Site	Plesetsk Military Spaceport (러시아)
발 사 체 Launch Vehicle	Angara-A5 Briz-M
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	-
위성중량 Mass	2042kg
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	임무 수행 완료
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	발사체인 Angara-A5 Briz-M의 첫 비행평가를 위한 테스트용 탑제체

□ 비정지궤도 위성(16)

[그림 : TsSKB ]
이 름 Name	Kosmos 2503, Lotos #1 (14F145)
고유번호 International Designator	2014-086A
식별번호 Catalog Number	40358
발 사 일 Launch Date	2014-12-25
국 가 명 Country	러시아
임 무 Mission	군 사 ※ ELINT : 정찰, 정보수집
발 사 장 Launch Site	Plesetsk Military Spaceport (러시아)
발 사 체 Launch Vehicle	Soyuz-2-1b
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	TsSKB-Progress(bus), KB Arsenal(payload)
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	900 km × 909 km, 67.1°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	-

□ 비정지궤도 위성(17)

[그림 : TsSKB]
이 름 Name	Resurs-P2 & Koronas-Nuklon
고유번호 International Designator	2014-086A
식별번호 Catalog Number	40358
발 사 일 Launch Date	2014-12-26
국 가 명 Country	러시아
임 무 Mission	지구탐사, Cosmic rays
발 사 장 Launch Site	Baikonur Cosmodrome(카자흐스탄)
발 사 체 Launch Vehicle	Soyuz-2-1b
운 용 자 Operator	Roskosmos
제조업체 Contractors	TsSKB-Progress
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	400 km × 480 km, 97.28°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	5년
비 고 Comment	러시아의 Resurs-P 시리즈 중 2번째 위성으로 초분광센서, 고해상도 광전자카메라(해상도 : 0.9m)가 설치되고 고에너지입자 관측위성(Koronas-Nuklon)이 부착됨

□ 비정지궤도 위성(18)

사 진 없 음
이 름 Name	Yaogan 26
고유번호 International Designator	2014-088A
식별번호 Catalog Number	40362
발 사 일 Launch Date	2014-12-27
국 가 명 Country	중국
임 무 Mission	군사
발 사 장 Launch Site	Taiyuaun space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-4B
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	-
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	485 km × 491 km, 97.4°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	-
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	광학정찰위성으로 Yaogan 5시리즈와 같은 궤도상에 위치함

□ 기타(1)

(그림: NASA)
이 름 Name	Orion EFT-1
고유번호 International Designator	2014-077A
식별번호 Catalog Number	40329
발 사 일 Launch Date	2014-12-05
국 가 명 Country	미국
임 무 Mission	유인우주선
발 사 장 Launch Site	Cape Canaveral Air Froce Station (미국)
발 사 체 Launch Vehicle	Delta-4H
운 용 자 Operator	NASA
제조업체 Contractors	Lockheed Martin
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	185km×888km, 28.6°(parkiing), 33km×5795km, 28.76°(before reentry)
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	궤도 재진입 및 회수 완료
위성수명 Lifetime	~4.5 Hours
비 고 Comment	EFT-1(Exploration Flight Test 1) 지구 저궤도 밖으로 인류를 실어 나르기 위한 차세대 우주선으로 우주선의 발사, 궤도 재진입 및 복구시스템 등 테스트 임무를 수행

<참고> Exploration Flight Test one(EFT-1) Mission diagram

(출처 : www.nasa.gov)