-

2016년 9월 국내‧외 위성 관련 산업동향

<목 차>

Ⅰ. 산업 및 기술 동향

1. 기상화 기반의 위성 임무관제시스템 구축 동향

2. 인공위성 카메라의‘색 판별 기술’로 색맹 교정하는 기술 개발

(원문) http://biz.khan.co.kr/khan_art_view.html?code=920100&artid=201609290946001

Ⅱ. 위성관련 뉴스

1. 스페이스X, 로켓 폭발사고‧‧‧ 페이스북 위성 발사 실패

(원문)  http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?cID=article&ar_id=NISX20160902_0014362847

2. 인도, 자체개발 극저온 엔진 탑재 로켓으로 위성 발사 성공

(원문)  http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/09/08/0200000000AKR20160908205500077.HTML

3. 중추절에 ‘축포’...우주정거장 한발 다가선 중국

(원문) http://srchdb1.chosun.com/pdf/i_service/pdf_ReadBody.jsp?Y=2016&M=09&D=18&ID=2016091800074

4. 일본, 군사 전용 가능 레이더 정찰위성 베트남에 첫 수출

(원문)  http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?cID=&ar_id=NISX20160919_0014395034

5. AP우주항공, 한국항공우주연구원과 위성장비 개발사업 수주

(원문) http://stock.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016091970346&intype=1

6.  KAI-항우연, ‘차세대 중형위성’기술이전 계약 체결

(원문)  http://www.sedaily.com/NewsView/1L1J3NVKB2

7. 위성 전기 추진시스템 개발 산학연 힘 모은다

(원문) http://www.amenews.kr/atc/view.asp?P_Index=31038

8. 중국 우주정거장 톈궁1호 통제불능 상태, 내년 말 지구로 추락

(원문) http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016092510502319279

Ⅲ. 보도자료

1. 0.3m이하 초고해상도 광학위성(다목적7호) 2021년 발사 목표로 독자개발 본격 착수

2. 차세대소형위성, 희망의 메시지를 우주로 쏘다

Ⅳ. 기 타

1. 제18차 국제우주전파감시회의 한국 개최

Ⅰ. 산업 및 기술 동향

1		기상화 기반의 위성 임무관제시스템 구축 동향

(한국항공우주연구원 기술동향, 위성, 2016, 9.21)

□ 가상화 활용 및 효과

o 가상화의 정의

- 컴퓨팅 기술에서의 가상화는 물리적인 한개의 자원을 논리적으로 분할하여 사용하거나, 물리적으로 다른 여러 개의 자원을 논리적으로 통합하는 기술

※ 물리적 자원 : 하드웨어, 운영체제, 메모리, 하드디스크 및 네트워크

o 활용

- 일반적으로 다량의 컴퓨팅 자원을 구축하고 있는 기업 및 데이터 센터 등에서 증가하는 하드웨어의 규모 및 운영관리의 복잡도 증가 문제를 해결하기 위해서 가상화 기술을 활용한 하드웨어 통합을 추진 중

o 효과

- 컴퓨팅 시스템의 하드웨어 규모 감소, 설치에 필요한 공간의 감소, 전력 및 쿨링 비용의 감소 및 유지보수비용 감소 등의 효과

□ 가상화 현황

한국항공우주연구원 위성임무관제센터를 비롯 국외 위성 운영센터에서도 운영 위성의 증가에 따른 지상 임무관제시스템의 지속적인 증가 문제를 완화하기 위하여 가상화 기술 기반의 위성 임무관제시스템을 구축 중

o 독일

- GSOC(German Space Operation Center)에서는 근접 비행개념으로 운영되는 TanDEM-X와 TerraSAT-X의 동시 운영을 위해 부족한 공간문제를 해결하고자 기본적인 가상화 기술을 적용하여 하나의 하드웨어를 통해서 2개의 임무운영을 수행할 수 있도록 구성

- 또한 국제우주정거장의 탑재체 중 하나인 Columbus 지상 관제국에서도 2012년에 가상화 기술 기반의 서버 통합을 구축하였으며, 2015년에는 클라이언트 가상화까지의 성공적인 전환을 수행

o 유럽우주운영국(ESA)

- 지속적으로 증가하고 있는 서버폭주 상태를 해결하기 위하여 가상화 기술 적용을 적극 검토하여 프로토타입 형태의 테스트 베드를 구축

o 미국

- NOAA 및 NASA의 HOSC(Huntsvill Operations Support Center)에서도 가상화 기술을 적용하여 하드웨어의 규모가 상당부분 감소. 특히 HOSC에서는 가상화 기술을 적용을 통하여 35개의 서버를 10개로 감소

o 한국

- (현황) 한국항공우주연구원 위성임무관제센터에서 운영하고 있는 다목적 실용위성의 경우에 2006년 발사한 아리랑2호를 비롯 2016년 현재 4기의 저궤도위성을 동시에 운영하여 지상 임무관제시스템도 지속적으로 증가하여 이에 대한 하드웨어 통합의 필요성이 제기

- (경과)

‣ 2013년 경부터 가상화 기술 적용에 대한 선행연구 및 시험을 수행

‣ 2015년 가상화 검증망(Validation Network)을 구축하여 실제 운영망 적용 이전에 사전 검증 및 관제 소프트웨어 수정의 경우 사전 검증 등으로 활용

‣ 2016년 실제 운영망 적용을 준비 중이며 운영 시스템의 단계적인 가상화 적용을 통해서 컴퓨팅 시스템의 규모는 지속적으로 감소될 것으로 전망

2		인공위성 카메라의‘색 판별 기술’로 색맹 교정하는 기술 개발

(2016. 9.29. 경향비즈)

□ 색 판별 기술로 농작물 수확량 등을 예측

인공위성은 그동안 관찰대상의 모양과 크기를 판별하는데 주로 사용되었으며 최근 농작물 수확량을 예측하거나 산림 및 해양의 정보 수집에 이용되며 이때 중요한 것이 위성이 색을 정확하게 판별하는 것이다.

o 한국 표준 과학연구원은“위성 카메라의 색 판별을 교정하고 평가하는 국내 유일의 기술이 개발돼 처음으로 위성 탑재 카메라의 색 교정과 성능 평가를 실시했다”고 밝혔다

- 표준연은 이 기술을 이용해 위성탑재체 개발업체인 ㈜쎄트렉아이에 분광복사휘도 교정서비스를 실시.

o 영상의 활용 및 판독

- 인공위성에 탑재된 카메라로 촬영하면 땅과 바다, 건물 등 지형지물에서 반사된 빛 뿐만 아니라 식물의 잎이 반사한 빛 영상을 얻을 수 있다. 이를 파장별로 분석하면 생육 현황을 알 수 있어 이를 통해 농작물 수확량을 예측한다. 해양, 대기의 색 좌표 및 색 온도변화를 관찰해 지구 생태계 변화 및 오염 감지가 가능하다.

- 영상을 정확하게 판독하려면 위성에 탑재된 카메라의 색을 정확히 판별해야 한다. 이를 위해 분광복사휘도를 교정해야 한다. 미국 등 일부 선진국에서만 교정 및 성능 평가가 가능해 사실상 국내 개발 제품에 대해서는 교정을 할 수 없었다. 따라서 해당기술을 국산화 하는 것이 시급한 실정이었다.

o 이번에 표준연 연구팀이 개발하고 보급하는 측정표준기술을 이용하면 380~1050 나노미터의 가시광선 및 근적외선 파장영역에서 측정정확도 1.5%~2.5%수준의 분광복사휘도 교정과 성능 평가가 가능

- 광도센터 박철웅 박사는 “곡물생산량 예측 이외에도 농작물의 품질 관측, 대기중 미세먼지 농도 측정 등 다양한 분야에서 인공위성이 활용 될 수 있다”며“정보의 정확성 향상을 위하여 향후 표준연에서는 자외선 및 적외선 대역에서의 측정 기술을 개발할 예정”이라고 말했다

Ⅲ. 보도자료

1		0.3m이하 초고해상도 광학위성(다목적7호) 2021년 발사 목표로 독자개발 본격 착수

(미래창조과학부 보도자료 4879, 2016. 9. 7.)

□ 미래창조과학부와 한국항공우주연구원은 9. 7(수) 미래부, 관계부처, 항우연 등 관계기관과 사업착수(kick off) 회의를 개최

o 다목적실용위성 7호는 지난 2015년 3월에 발사한 다목적실용위성 3A호의 후속으로 0.3m 이하의 고해상도 광학카메라와 적외선 카메라, 제어모멘트자이로(CMG : Control Moment Gyro)기반의 고기동 자세제어 시스템 등이 적용된 세계적 수준의 고사양 위성.

o 해상도는 기존 다목적실용위성 3A호(광학 0.55m)의 차량 존재 구분 대비하여, 다목적 7호(0.3m 이하)는 차량종류(소형차, 트럭 등) 식별이 가능 하는 등 판독능력이 약 3.4배 향상

o 위성의 기동성능도 기존 다목적 3A호의 경우, 반작용 휠을 사용하여 특정지역 촬영시 3번의 자세 변경이 가능하나, 다목적 7호는 제어모멘트자이로(CMG)를 사용하여 8～9번까지의 자세변경으로 1회 특정지역 촬영시 다양한 목표지점 촬영이 가능하다.

o 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국들도 0.3m 이하 고해상도 광학위성을 경쟁적으로 개발

* (미국) World View(Digital Globe사, 0.3m) ‘14년 8월 발사, 후속위성(0.25m급(추정)) 개발중

* (EU) 0.3m급(추정) 위성개발중이며, ‘17년 발사 예정

* (일본) 0.25m급(추정)(’21년 발사) 개발 중

□ 미래부는 2021년 하반기에 다목적실용위성 7호가 발사되면, 0.3m 이하의 고해상도 광학카메라와 적외선(IR : Infra Red) 센서를 통해 재해․재난ㆍ국토ㆍ자원ㆍ환경 감시 및 국가안보, 도시 열섬현상 등의 기후변화 분석 등에 활용될 세계적 수준의 고품질의 위성영상을 공공 및 민간 등에 제공할 수 있을 것이라고 밝혔다.

참고		다목적실용위성 7호 개발사업 개요

1. 사업개요

□ 사업목적

o 국가안보 및 공공 수요 충족을 위한 주요 관심지역의 정밀관측을 위한 초고해상도의 저궤도 실용위성 국내독자개발

□ 사업기간 : ‘16. 8월 ～ ’21. 12월(‘21년 하반기 발사예정)

□ 총사업비 : 3,100억원

□ 주요 연구개발 내용

o 0.3m 이하 해상도의 광학카메라와 적외선 카메라, 제어모멘트자이로(Control Moment Gyro) 기반의 고기동 자세제어시스템, 영상처리속도 및 분석능력 향상 등 세계적 수준의 고사양 위성의 국내독자개발

2. 주요 핵심기술 개발

o (국내독자개발) 기존 3A, 5, 6호는 국내주도 개발로 탑재체는 해외협력으로 개발하였으나, 7호는 시스템․본체뿐 아니라 탑재체도 국내독자 개발

o (고해상도) 0.3m이하 해상도 광학탑재체 개발

o (고속 자세제어) 고기동 자세제어시스템 개발로 영상획득 성능 향상

o (영상의 기하정확도) 획득 영상의 위치정확도 향상을 위한 정밀 자세 및 궤도 결정 성능 개선

o (영상 처리 속도 향상) 영상 획득 후 1차 기하보정까지 소요되는 시간을 10분 이내로 단축하기 위하여 HPC(Hi-performance Computing) 또는 GPU(Graphic Process Unit)를 사용한 병렬처리 기술 향상(3호/3A호 영상처리 속도 15분 수준)

o (영상 획득 및 분석 능력 향상) 흑백/칼라/적외선 영상을 신속하게 융합하는 자동화된 영상 분석 툴을 개발하여 사용자의 분석능력을 향상

2		차세대소형위성, 희망의 메시지를 우주로 쏘다

(미래창조과학부 보도자료 4950, 2016. 9.30.)

□ 미래창조과학부와 KAIST는 2017년 우주로 발사 예정인 차세대소형위성에 실어 보낼 사진과 사연을 10월 4일부터 KAIST 누리집(https://dream2space.kaist.ac.kr)에서 전 국민을 대상으로 신청 받는다.

o 차세대소형위성은 박근혜 정부의 국정과제인 “인공위성 개발로 국가안전과 대국민 서비스 강화”를 위한 소형위성개발사업을 통해 KAIST 인공위성연구센터에서 개발 중인 위성으로, 국내개발 우주기술의 우주환경검증과 우주과학연구를 위한 우주관측을 수행할 예정이다.

	< 차세대소형위성 개요 >
￭ (사업목적) 국내개발 우주기술*의 우주환경검증과 지구/우주과학연구**를 위한 표준화된 100kg급 소형위성 개발 및 인력양성 * 고속 자료 처리장치, 적층형 대용량 메모리, 위성 탑재컴퓨터 핵심모듈, 위성용 S대역 디지털송수신기, 광학형 자이로, 별추적기 ** 우주폭풍연구, 근적외선을 이용한 별탄생 연구 ￭ (사업기간) ’12.6월 ～ ’18.2월 (’17.하반기 발사) ￭ (총사업비) 324.3억원 ￭ (개발기관) KAIST 인공위성연구센터			[차세대소형위성]

o 이번 행사는 학생들이 우주에 대한 꿈과 희망을 키우고, 국민들이  위성개발사업에 대한 관심을 높이는 기회를 갖기 위해 마련되었다.

o 이번 공모는 인류 최초의 인공위성 발사일(‘57. 10. 4.)을 기념하여 10월 4일부터 12월 31일까지 전 국민을 대상으로 KAIST 누리집에서 진행될 예정

o 신청자는 우주로 보내려는 사진 1장과 A4 1장 이내의 사연을 KAIST 누리집에서 신청할 수 있으며, 신청 시 1인용, 2인용, 가족용 중 선택하여 우주탑승권도 발급받을 수 있다.

o 차세대소형위성에 실려 우주로 간 신청 희망의 메시지들은 위성이 우주에서 머무르는 30여 년 동안 위성과 함께하게 될 것이다.

Ⅳ. 기 타

1		제18차 국제우주전파감시회의 한국 개최

□ 제18차 국제우주전파감시회의 개최

o  위성전파감시센터(센터장 오광혁)는 지난 9월 6일부터 8일까지, 제18차 국제우주전파감시회의를 서울 삼성동 그랜드인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 진행하였다.

o 국제우주전파감시회의는 우주전파감시를 관리하는 정부기관들을 주축으로 산업체 등 관련 기관들이 우주전파관련 협력사항을 논의하는 국제회의이다.

o 이번 회의는 심포지엄(1일차), 현장견학(2일차), 주관청회의(3일차)의 일정으로 진행되었으며, 심포지엄에서는 15개국 약 240명이 참여하여 문전성시를 이루었다.

- 1일차 : 심포지엄에서 참가국들은 자국의 우주전파감시 정책과 최신의 전파감시 기술동향 등 위성전파감시의 효율적 운영 방안 등을 발표

- 2일차 :  위성전파감시센터 견학 및 이천도자기 제작 체험

-  3일차  : 주관청 회의에서는 전파감시 주관청간 협력증진과 위성전파 혼신해소를 위한 공동대응 등을 논의

o 이번 국제회의에서 우리 위성전파감시센터는 현 우리의 시스템을 소개하여 우주전파감시능력을 대외에 알리고 대한민국의 전파주권 확보 및 위상을 높이는 계기가 됨

국제우주전파감시회의 사진