2014년 10월 신규 발사위성 현황

10월에는 총 42기가 발사되어 11기가 발사 성공하고 31기가 발사 실패하였다.

발사성공은 Himawari 8(기상,일본) 등 정지위성 4기, Yaogan 22(지구탐사,중국) 등 비정지위성 6기 및 기타 Progress-M 25M(우주화물,러시아) 1기 이며,

발사실패는 목표궤도에 도달하지 못한 Express-AM 6(통신, 러시아) 정지위성 1기와 29기의 비정지 위성을 탑재하고 발사도중 폭발한 Cygnus CRS-3 (우주화물운반,미국) 1기이다.

1. 신규 발사위성 현황

구 분	정지궤도 위성	비정지궤도 위성	기 타	발사실패	계
1월	3	5	1	0	9
2월	3	10	1	0	14
3월	4	2	1	0	7
4월	4	10	2	0	16
5월	1	11	1	1	14
6월	0	45	0	0	45
7월	3	53	3	0	59
8월	1	7	0	2	10
9월	5	7	2	0	14
10월	4	6	1	31	42
누 계	28	156	12	34	230

※ 기    타 : 유·무인우주선, 화물운반 등

※ 발사실패

o 위성 : EXPRESS-AM4R(5월,폭발), Galileo-FOC FM1(8월,궤도미달), Galileo-FOC FM2 (8월, 궤도미달), Express-AM 6(10월,궤도미달), Flock-1d 1-26(10월,폭발), Arkyd-3 (10월,폭발), RACE(10월,폭발), GOMX(10월,폭발)

o 우주화물선 : Cygnus CRS-3(10월,폭발)

2. 종류별 세부내역

가. 정지궤도 위성 (4기)

연번	위성명	발사일	고유번호	식별번호	국가명	임 무	궤 도	비 고
1	Himawari 8	10.07	2014-060A	40267	일본	기상	140°E
2	IRNSS 1C	10.15	2014-061A	40269	인도	항법	83°E
3	Intelsat 30 (DLA 1, ISDLA 1)	10.16	2014-062A	40271	International	통신	95°W
4	ARSAT 1	10.16	2014-062B	40272	아르헨티나	통신	72°W

나. 비정지궤도 위성 (6기)

연번	위성명	발사일	고유번호	식별번호	국가명	임 무	비고
1	Yaogan 22	10.20	2014-063A	40275	중국	지구탐사
2	Chang'e 5-T1 (CE 5-T1)	10.23	2014-065A	40283	중국	기술
3	4M	10.23	2014-065	-	룩셈부르크	달중력 가속실험, 아마추어 통신
4	SJ 11-08 (Shijian 11-08)	10.27	2014-066A	40286	중국	기술
5	Navstar 72 (USA 258, GPS 2F-8)	10.29	2014-068A	40294	미국	항법
6	Meridian 7(17L)	10.30	2014-069A	40296	러시아	통신

다. 기타 (1기)

연번	위성명	발사일	고유번호	식별번호	국가명	임 무	비고
1	Progress-M 25M (424)	10.29	2014-067A	40292	러시아	우주화물운반

라. 발사실패 (31기)

연번	명 칭	발사일	고유번호	식별번호	국가명	임 무	비 고
1	Express-AM 6	10.21	2014-064A	40277	러시아	통신	궤도미달
2	Cygnus CRS-3	10.28	2014-F02	-	미국	우주화물운반	발사중 폭발
3-28	Flock-1d 1-26	10.28	2014-F02	-	미국	지구탐사	26기 발사실패
29	Arkyd-3	10.28	2014-F02	-	미국	기술	발사실패
30	RACE	10.28	2014-F02	-	미국	기술	발사실패
31	GOMX	10.28	2014-F02	-	덴마크	기술	발사실패

※ 자료출처

- http://space.skyrocket.de(Gunter's Space Page)

- http://www.orbiter-forum.com

- https://www.space-track.org

- http://www.satbeams.com

- http://celestrack.com

- http://www.n2yo.com

- http://www.satlaunch.net 등

□ 정지궤도 위성(1)

(그림: MELCO)
이 름 Name	Himawari 8
고유번호 International Designator	2014-060A
식별번호 Catalog Number	40267
발 사 일 Launch Date	2014-10-07
국 가 명 Country	일본
임 무 Mission	기상
발 사 장 Launch Site	Tanegashima Space Center(일본)
발 사 체 Launch Vehicle	H-2A-202
운 용 자 Operator	Japanese Ministry of Transport Civil Aviation Bureau & Meteorological Agency
제조업체 Contractors	Mitsubishi Electric (Prime), Boeing
위성중량 Mass	~ 3,500kg
궤 도 Orbit	140°E
주 파 수 Frequency	UHF대역(402-402.4Mhz), Ku대역(수신: 13.75-14.5, 송신: 12.2-12.75ghz), Ka대역(송신: 18.1-18.4)
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	15년
비 고 Comment	o 일본 히마와리 정지기상위성 시리즈의 8번째 위성 o 16개의 관측대역(가시광선:3, 근적외선:3, 적외선: 10)을 가짐

<참고> Coverages and Footprints (출처 : www.jma.go.jp)

□ 정지궤도 위성(2)

(그림: ISRO)
이 름 Name	IRNSS 1C
고유번호 International Designator	2014-061A
식별번호 Catalog Number	40269
발 사 일 Launch Date	2014-10-15
국 가 명 Country	인도
임 무 Mission	항법
발 사 장 Launch Site	Satish Dhawan Space Center (인도)
발 사 체 Launch Vehicle	PSLV-XL
운 용 자 Operator	ISRO(Indian Space Research Organization)
제조업체 Contractors	ISRO(Indian Space Research Organization)
위성중량 Mass	1,425kg
궤 도 Orbit	83°E
주 파 수 Frequency	L5(1176.45MHz), S밴드(2492.028MHz), C밴드
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	10년
비 고 Comment	o 인도 지역항법시스템(IRNSS) 위성군중 3번째 위성(총 7기 발사예정) o 항법용 페이로드와 CDMA레인지 페이로드 탑재

<참고> Coverages and Footprints(출처 : www.isro.org)

34°E

55°E

83°E (IRNSS 1C)

111°E

132°E

□ 정지궤도 위성(3)

(그림: SSL)
이 름 Name	Intelsat 30 (DLA 1, ISDLA 1)
고유번호 International Designator	2014-062A
식별번호 Catalog Number	40271
발 사 일 Launch Date	2014-10-16
국 가 명 Country	International
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	French Guiana (프랑스)
발 사 체 Launch Vehicle	Ariane-5ECA
운 용 자 Operator	Intelsat for DirectTV Latin America
제조업체 Contractors	Space Systems/Loral (SS/L)
위성중량 Mass	6,320kg
궤 도 Orbit	95°W
주 파 수 Frequency	C대역, KU대역
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	15년
비 고 Comment	o 51개의 C대역, 72개의 Ku대역 중계기 탑재 o 라틴 아메리카 지역에 Direct-to-Home 서비스 제공

<참고> Coverages and Footprints(출처 : www.intelsat.com)

□ 정지궤도 위성(4)

(그림: Invap)
이 름 Name	ARSAT 1
고유번호 International Designator	2014-062B
식별번호 Catalog Number	40272
발 사 일 Launch Date	2014-10-16
국 가 명 Country	아르헨티나
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	Kourou, French Guiana (프랑스)
발 사 체 Launch Vehicle	Ariane-5ECA
운 용 자 Operator	AR-SAT SA
제조업체 Contractors	INVAP(prime); Thales Alenia Space(payload)
위성중량 Mass	2,985kg
궤 도 Orbit	72°W
주 파 수 Frequency	KU대역
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	15년
비 고 Comment	o 24개의 Ku대역 중계기 탑재 o 아르헨티나, 칠레, 우루과이, 파라과이, 볼리비아 지역에 데이터, 전화 및 TV전송 서비스 제공

<참고> Coverages and Footprints(출처 : www.arsat.com.ar)

<Ku대역 아르헨티나 빔>

□ 비정지궤도 위성(1)

(그림: CCTV)
이 름 Name	Yaogan 22
고유번호 International Designator	2014-063A
식별번호 Catalog Number	40275
발 사 일 Launch Date	2014-10-20
국 가 명 Country	중국
임 무 Mission	지구탐사
발 사 장 Launch Site	Taiyuan Space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-4C
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	-
위성중량 Mass	1,040kg
궤 도 Orbit	1,196km x 1,209km, 98.4°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	중국의 4번째 신형 광학 정찰위성(Yaogan 8,15,19)

□ 비정지궤도 위성(2)

(그림: [CCTV])
이 름 Name	Chang'e 5-T1 (CE 5-T1)
고유번호 International Designator	2014-065A
식별번호 Catalog Number	40283
발 사 일 Launch Date	2014-10-23
국 가 명 Country	중국
임 무 Mission	기술
발 사 장 Launch Site	Xichang Space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-3C/G2 (LM-3B/G2)
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	-
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	Chang'e 5 달 샘플 귀환 임무를 위한 재진입 캡슐 기술 실험

□ 비정지궤도 위성(3)

(그림: LuxSpace)
이 름 Name	4M
고유번호 International Designator	2014-065B
식별번호 Catalog Number	-
발 사 일 Launch Date	2014-10-23
국 가 명 Country	룩셈부르크
임 무 Mission	달중력 가속(Lunar Flyby) 실험, 아마추어 통신
발 사 장 Launch Site	Xichang Space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-3C/G2 (LM-3B/G2)
운 용 자 Operator	LuxSpace
제조업체 Contractors	LuxSpace
위성중량 Mass	14kg
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	UHF(145.98MHz)
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	8일
비 고 Comment	CZ-3C/G2 로켓의 3번째 단에 장착 되어 달의 중력을 이용한 가속(lunar flyby)으로 지구로 귀환하는 실험 수행

□ 비정지궤도 위성(4)

(그림: 중국 CCTV)
이 름 Name	SJ 11-08 (Shijian 11-08)
고유번호 International Designator	2014-066A
식별번호 Catalog Number	40286
발 사 일 Launch Date	2014-10-27
국 가 명 Country	중국
임 무 Mission	기술
발 사 장 Launch Site	Jiquan Space Center (중국)
발 사 체 Launch Vehicle	CZ-2C(3)
운 용 자 Operator	-
제조업체 Contractors	Dongfanghong Satellite Co.
위성중량 Mass	-
궤 도 Orbit	691km x 700km, 98.3°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	실험용 미사일 추적 및 조기경보위성으로 추정되는 기술실험 위성

□ 비정지궤도 위성(5)

(그림: Boeing)
이 름 Name	Navstar 72 (USA 258, GPS 2F-8)
고유번호 International Designator	2014-068A
식별번호 Catalog Number	40294
발 사 일 Launch Date	2014-10-29
국 가 명 Country	미국
임 무 Mission	항법
발 사 장 Launch Site	Cape Canaveral Air Froce Station (미국)
발 사 체 Launch Vehicle	Atlas-5(401)
운 용 자 Operator	USAF (United States Air Force)
제조업체 Contractors	Boeing
위성중량 Mass	1,630kg
궤 도 Orbit	20,200km x 20,200km, 55°
주 파 수 Frequency	1572.42MHz, 1227.6MHz, 2227.5MHz
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	12년
비 고 Comment	GPS 항법 위성군 E궤도면 1번 슬롯에 배치 (SVN=69)

□ 비정지궤도 위성(6)

(그림: NPO PM)
이 름 Name	Meridian 7(17L)
고유번호 International Designator	2014-069A
식별번호 Catalog Number	40296
발 사 일 Launch Date	2014-10-30
국 가 명 Country	러시아
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	Plesetsk Comodrome(러시아)
발 사 체 Launch Vehicle	Soyuz-2-1a Fregat-M
운 용 자 Operator	러시아항공우주방위군(VKO)
제조업체 Contractors	ISS Reshetnev
위성중량 Mass	>2,000kg
궤 도 Orbit	900km x 39,000km(고타원궤도), 65°
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	운용중
위성수명 Lifetime	7년
비 고 Comment	o 고타원궤도에 배치되는 메리디안 위성시리즈의 7번째 최종발사 o 군사통신 위성인 Raduga 1M 정지위성들과 연계하여 임무수행

□ 기타(1)

(그림: NASA)
이 름 Name	Progress M-24M
고유번호 International Designator	2014-067A
식별번호 Catalog Number	40292
발 사 일 Launch Date	2014-10-29
국 가 명 Country	러시아
임 무 Mission	우주화물운반
발 사 장 Launch Site	Baikonur Cosmodrome(Tyuratam Missile and Space Complex) (카자흐스탄)
발 사 체 Launch Vehicle	Soyuz-U
운 용 자 Operator	Roscosmos(RKA)
제조업체 Contractors	RKK Energiya
위성중량 Mass	7,250kg
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	임무완료
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	연료, 설비, 산소 및 식료품 등을 국제우주정거장(ISS)에 운송

□ 발사실패(1, 정지위성)

(그림: ISS Reshetnev)
이 름 Name	Express-AM 6
고유번호 International Designator	2014-064A
식별번호 Catalog Number	40277
발 사 일 Launch Date	2014-10-21
국 가 명 Country	러시아
임 무 Mission	통신
발 사 장 Launch Site	Baikonur Cosmodrome(카자흐스탄)
발 사 체 Launch Vehicle	Proton-M Briz-M (Ph.3)
운 용 자 Operator	RSCC
제조업체 Contractors	ISS Reshtnev(BUS); Macdonald, Dettwiler and Associates Ltd.(payload)
위성중량 Mass	3,358kg
궤 도 Orbit	53°E
주 파 수 Frequency	L, C, Ku, Ka대역
상 태 Status	부분실패
위성수명 Lifetime	15년
비 고 Comment	o 2개의 L대역, 14개의 C대역, 44개의 Ku대역 및 12개의 Ka대역 중계기 탑재 o 상단 로켓이 4번째 연소에서 너무 일찍 차단되어 위성이 목표궤도 (31,307*37,784km, 0.7°)보다 낮은 궤도에서 분리됨.

<참고> Coverages and Footprints(출처 : eng.rscc.ru)
<C대역 빔1>	<C대역 빔2>
<Ku대역 빔1>		<Ku대역 빔2>

<Ku대역 빔3>	<Ku대역 빔4>
<Ku대역 빔5>	<Ka대역 빔>

□ 발사실패(2, 우주화물운반)

(그림: NASA)
이 름 Name	Cygnus CRS-3
고유번호 International Designator	2014-F02
식별번호 Catalog Number	-
발 사 일 Launch Date	2014-10-28
국 가 명 Country	미국
임 무 Mission	우주화물운반
발 사 장 Launch Site	Wallops Islands(미국)
발 사 체 Launch Vehicle	Antares-130
운 용 자 Operator	NASA
제조업체 Contractors	Orbital Sciences Corporation (OSC)
위성중량 Mass	2,294kg
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	발사실패
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	o 발사 수초 후 1단 엔진의 한 부분이 폭발 o 탑재한 Flock-1d 1-26 26기, Arkyd-3, RACE, GOMX 2 등 29기의 비정지 위성이 함께 폭발

□ 발사실패(3~28, 비정지위성)

(그림: Planet Labs)
이 름 Name	Flock-1d 1-26 (26기)
고유번호 International Designator	2014-F02
식별번호 Catalog Number	-
발 사 일 Launch Date	2014-10-28
국 가 명 Country	미국
임 무 Mission	지구탐사
발 사 장 Launch Site	Wallops Islands(미국)
발 사 체 Launch Vehicle	Antares-130
운 용 자 Operator	Planet Labs
제조업체 Contractors	Planet Labs
위성중량 Mass	5kg
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	발사실패
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	Cygnus CRS-3 공중 폭발로 26기의 위성 발사실패

□ 발사실패(29, 비정지위성)

(그림: Planetary Resources)
이 름 Name	Arkyd-3
고유번호 International Designator	2014-F02
식별번호 Catalog Number	-
발 사 일 Launch Date	2014-10-28
국 가 명 Country	미국
임 무 Mission	기술
발 사 장 Launch Site	Wallops Islands(미국)
발 사 체 Launch Vehicle	Antares-130
운 용 자 Operator	Planetary Resources
제조업체 Contractors	Planetary Resources
위성중량 Mass	4kg
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	발사실패
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	Cygnus CRS-3 공중 폭발로 발사실패

□ 발사실패(30, 비정지위성)

(그림: UT-Austin)
이 름 Name	RACE
고유번호 International Designator	2014-F02
식별번호 Catalog Number	-
발 사 일 Launch Date	2014-10-28
국 가 명 Country	미국
임 무 Mission	기술
발 사 장 Launch Site	Wallops Islands(미국)
발 사 체 Launch Vehicle	Antares-130
운 용 자 Operator	University of Texas at Austin, JPL
제조업체 Contractors	University of Texas at Austin, JPL
위성중량 Mass	5kg
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	발사실패
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	Cygnus CRS-3 공중 폭발로 발사실패

□ 발사실패(31, 비정지위성)

(그림: GOMSpace)
이 름 Name	GOMX 2
고유번호 International Designator	2014-F02
식별번호 Catalog Number	-
발 사 일 Launch Date	2014-10-28
국 가 명 Country	덴마크
임 무 Mission	기술
발 사 장 Launch Site	Wallops Islands(미국)
발 사 체 Launch Vehicle	Antares-130
운 용 자 Operator	GOMSpace
제조업체 Contractors	GOMSpace
위성중량 Mass	2kg
궤 도 Orbit	-
주 파 수 Frequency	-
상 태 Status	발사실패
위성수명 Lifetime	-
비 고 Comment	Cygnus CRS-3 공중 폭발로 발사실패