-

2018년 7월 국내‧외 위성 관련 산업동향

<목 차>

Ⅰ. 산업 및 기술 동향

1. 우주용 방사차폐 구조 국내 연구 동향 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧  1

Ⅱ. 위성관련 뉴스

1. 1kg 남짓 초소형 위성이 전세계 연결 … 구글·스페이스X도 투자 나선 '큐브샛' ‧‧‧ 2

(원문)http://news.hankyung.com/article/2018072775631

2. 미·한, 북한 '서해위성발사장 해체 시작' 긍정 평가 ‧‧‧‧‧‧‧‧	4

(원문)https://www.voakorea.com/a/4498982.html

3. 쌍둥이 천리안위성 첫 공개, 해상도 4배 높여 기상이변 감시 ‧‧‧	5

(원문)http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=k&Seq_Code=310028

4. 더 가까워지는 파키스탄-중국…”인도 감시 위성 발사”‧‧‧‧‧‧	6

(원문)https://www.sciencetimes.co.kr/?news=%EB%8D%94-%EA%B0%80%EA%B9%8C%EC%9B%8C%EC%A7%80%EB%8A %94-%ED%8C%8C%ED%82%A4%EC%8A%A4%ED%83%84-%EC%A4%91%EA%B5%AD%EC%9D%B8%EB%8F%84-%EA%B0%90%EC%8B%9C-%EC%9C%84%EC%84%B1-%EB%B0%9C%EC%82%AC

Ⅲ. 보도자료

1.  차세대소형위성_1호,_2,279명의_꿈을_우주로_실어보낸다 ‧‧‧‧‧	8

Ⅰ. 산업 및 기술 동향

1		우주용 방사차폐 구조 국내 연구 동향

원문 : 한국항공우주연구원 기술동향, 위성, no.548, ’18.7.30.

ㅇ 우주궤도 상의 위성 전자부품에 방사선 효과를 주는 대표 입자는 양성자.방사선을 차폐하기 위하여, 기존 위성의 전자장비 하우징에는 알루미늄 합금이 널리 사용되고 있으나, 위성의 경량화 요구가 증가하면서, 알루미늄 합금을 대체할 수 있는 경량 방사차폐 재료에 대한 연구가 수행되어 왔음

- 대표적인 것이 CFRP 복합재와 텅스텐을 조합한 CFRP/W/CFRP와 폴리에틸렌 소재로 구성된 방사차폐 구조물

ㅇ 본 논문에서는 보수적 위성 설계에 적용하는 두께150mil(=3.81mm) 알루미늄 합금의 양성자 차폐능을 설계의 기준으로, 이에 대응되는 CFRP/ W/CFRP 및 폴리에틸렌 소재로 구성된 방사차폐 구조의 국내 연구 결과에 대하여 기술하며, 알루미늄 합금에 비하여 상당한 경량 효과를 확인

Ⅲ. 보도자료

1		차세대소형위성 1호, 오는 9월 30일~10월 6일 중 2,279명의 꿈을 우주로 실어보낸다

출처 : 과학기술정보통신부 보도자료, ’18.7.17.

□ 과학기술정보통신부(장관 유영민, 이하 ‘과기정통부’)는 우주과학 연구와 국내 개발 핵심기술의 우주환경 검증 등을 위해 한국과학기술원(총장 신성철, 이하 ‘카이스트’) 인공위성연구소에서 개발한 ‘차세대소형위성 1호*’를 오는 9월 30일 ~ 10월 6일 사이**에 발사할 예정이라고 밝힘

*  (사업기간) ’12.6~’18.12, (사업비) 324.3억원, (주관부처) 과기정통부

**  최종 발사일은 발사장 및 기상상황 등을 고려하여 9월 중 최종 확정

o 차세대소형위성 1호는 고도 575㎞에서 지구 주위를 도는 저궤도 소형(무게 100㎏급) 위성으로, 2012년 6월 개발에 착수한 이래, 2017년 7월 위성체 총조립과 우주환경 및 성능시험을 완료하고, 이후 발사를 위한 제반사항들을 준비·점검 중

o 차세대소형위성 1호는 미국 캘리포니아 반덴버그(Vandenberg) 공군 발사장에서 스페이스X사의 팰컨(Falcon) 9 발사체에 실려 본궤도에 안착할 예정이며, 3개월 동안 위성 상태 및 탑재체 데이터 점검을 위한 시험운영 후, 우주과학 연구 및 핵심기술의 우주환경 검증 등 임무를 수행할 예정

□ 차세대소형위성 1호는 이러한 본 임무 외에도, 우주개발 사업에 대한 일반의 관심을 제고하고 청소년 등에게 우주에 대한 꿈과 무한한 상상을 펼칠 기회를 제공하기 위해, 우리 국민들의 우주에 대한 희망의 메시지를 담은 편지와 사진 등을 메모리 캡슐에 담아 우주로 보냄

< 메모리 캡슐 >

o 우주를 향한 희망의 메시지는 2016년 10월 4일부터 2018년 3월 31일까지 전 국민을 대상으로 카이스트 누리집을 통해 공개 접수하였고, 최종 2,279명*이 참여하였으며, 국민 각자의 꿈과 희망은 차세대소형위성 1호의 메모리 캡슐에 담겨 또 하나의 별과 추억이 되어 우주 공간에서 빛날 것으로 예상

*  남성 1,184명 및 여성 1,095명이며, 10대 신청자가 1,773명으로 전체의 78% 차지

< 우주로 보내는 메시지 >

o 향후 차세대소형위성 1호를 발사장으로 운송하기 시작하는 8월말 경에는, 편지와 사진을 보내준 신청자에게 우주탑승권(Space Boarding Pass)을 우편으로 보내어, 우주에 대한 꿈과 희망을 차세대소형위성 1호 발사와 함께 기념으로 간직할 수 있도록 할 예정

< 우주탑승권 및 아이디 카드(예시) >

□ 차세대소형위성 1호는 우주 폭풍 및 별 탄생 역사 연구를 위한 2개의 탑재체를 통해 우주과학 관측 자료를 제공하고, 또한 위성 핵심기술 및 부품의 국산화를 위해 국내 개발 핵심 기술의 우주 성능을 검증하는 것을 주 임무로 하고 있음

o 우주 폭풍은 태양풍의 급격한 변화에 의해 발생하는 우주 방사선, 이온층 등의 요동 현상으로, 우주 방사선 및 플라즈마를 측정하는 우주폭풍연구 탑재체를 통해 우주기상 예보 및 우주 환경의 지구 영향 등 연구에 필요한 다양한 관측 자료를 제공할 예정

o 또한, 근적외선 대역의 우주 관측을 통해 별의 생성과 소멸을 측정함으로써, 별 생성 역사를 연구하고 은하의 생성과 진화를 이해·규명하는 초석을 다질 예정

o 더불어, 국내에서 개발한 우주 핵심 기술 중 7개 주요 기술을 선정, 이번 차세대소형위성 1호에 탑재하여 우주 환경에서의 성능을 검증할 예정이다. 우주 환경에서의 정상작동 여부가 확인되면 추후 차세대중형위성(500㎏급) 및 다목적실용위성(1,500㎏급) 등 실용급 위성에 탑재하여 우주 기술·부품의 국산화를 확대하고 국내 우주산업의 경쟁력을 제고해 나갈 계획

< 국내 핵심기술의 우주환경 검증 >
기술·부품명	개발기관	비고
3차원 적층형 메모리	카이스트	탑재체 및 위성 자료 저장 장치
S대역 디지털 송수신기	카이스트	지상국과 위성간의 명령 등 송수신장치
광학형 자이로	㈜파이버프로	위성의 회전 등 자세 정보 제공
반작용 휠	㈜져스텍	위성 자세제어를 위한 구동 장치
고속·고정밀 별추적기	㈜쎄트렉아이	별 위치로부터 위성의 자세정보 제공
차세대우주용 고속처리장치	AP위성㈜	탑재체 자료 변환 및 전송장치
표준형 탑재 컴퓨터	AP위성㈜	각종 명령·연산 수행용 중앙처리컴퓨터

▶ 과기정통부 최원호 거대공공연구정책관은 “차세대소형위성 1호는 우주과학 연구뿐 아니라  우주기술 자립화를 위한 우주산업생태계 조성의 초석을 다지는 중요한 역할을 할 것으로 기대하며, 향후 정부는 우주를 향한 도전적·창의적 연구과 우주산업 육성을 위해 적극 지원해 나갈 것”이라고 말함